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PROJEKTNI ZADATAK

Izrada projektne dokumentacije za obnovu Palače Virovitičke županije u Osijeku, Županijska 4
U Osijeku, 09.05.2019. godine

PROJEKTNI ZADATAK

OPĆENITO

Klasicistička palača Virovitičke županije izgrađena je 1834. – 1836. godine po nacrtima arh. N. Hilda. Palača je tlocrtne dispozicije u obliku izduženog pravokutnika. Glavno pročelje je simetrično koncipirano s naglašenim centralnim dvokatnim rizalitom. Palača Virovitičke županije svojom monumentalnošču, bogatom obradom arhitektonskih detalja i interijera ističe se među najvrijednijim profanim kasno klasicističkim zgradama u široj regiji Slavonije. Sačuvala je izvorni arhitektonski izgled i izvornu namjenu upravne zgrade.
Građevina se nalazi u Osijeku, Županijska 4, na k.č.br. 1821/1, k.o. Osijek.

Danas građevina služi kao prostor u kojoj se nalazi većina županijske administracije, ali i uredi Državne uprave, Porezne uprave i dijelom službe Prekršajnog suda u Osijeku.

Zgrada je Pojedinačno zaštičeno kulturno dobro – profana graditeljska baština, temeljem Rješenja Ministarstva kultutre, Uprava za zaštitu kulturne baštine, KLASA: UP/I-612-08/03-01-06/238, URBROJ: 532-10-1/8(JB)-03-2, od 23.09.2003. godine, te sukladno čl. 12, sr. 2, Zakona o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara (NN 69/99, 151/03, 157/03) i dr., zabilježuje se Palača Virovitičke županije u Osijeku, sagrađena na k.č.br. 1821/1 ima svojstvo kulturnog dobra. 
Na građevinskoj čestici su izgrađene zgrade – javne namjene. Cjelina se sastoji od više objekata. Ulična zgrada (od strane Županijske ulice) koja se sastoji od podruma (djelomično), prizemlja, kata, potkrovlja (djelomično uređeno) i tavana. Dvorišna zgrada 1 koja se sastoji od podruma, prizemlja, 2 kata i potkrovlja. Dvorišna zgrada 2 koja se sastoji od prizemlja, 2 kata i potkrovlja. Dvorišna zgrada 3 koja se sastoji od prizemlja i tavana. Osim prethodnog navedenog izgrađena je i dvorišna pomoćna zgrada (garaža) koja se sastoji od prizemlja. 


Predmet ovog projektnog zadatka je samo glavna zgrada, Palača Virovitičke županije.
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Predmet projektnog zadatka je izrada dokumentacije za realizaciju rekonstrukcije
zaštićenog kulturnog dobra, Zgrade Virovitičke Županije u Osijeku.


Ovaj Projektni zadatak sastoji se iz više dijelova: 
Dio 1: Snimka postojećeg stanja,
Dio 2: Izrada Konzervatorskog elaborata Zgrade Virovitičke županije u Osijeku,
Dio 3: Izrada Projekta obnove pročelja zgrade (fasada, stolarija, krov u smislu poboljšanja energetskih svojstava zgrade),
Dio 4: Izrada Idejnog rješenja i Glavnog projekta uređenja unutrašnjosti zgrade (ulazni dio/ulazni hol, stubište, omogućavanje pristupačnosti osobama s invaliditetom i smanjene pokretljivosti liftom, uredske i druge prostorije, instalacije vodovoda i kanalizacije, elektro instalacije i strojarske instalacije).

Pri izradi Konzervatorskog elaborata zgrade, stručni izrađivač mora surađivati s

predstavnicima nadležnog Konzervatorskog odjela u Osijeku i predstavnicima županije, a sam Elaborat izraditi stručno, prema važećim zakonskim propisima i pravilima struke. 
KARAKTERISTIKE PROJEKTNOG ZADATKA

Dio 1: Snimka postojećeg stanja

U sklopu izrade snimke postojećeg stanja, potrebno je izvršiti detaljno mjerenje kompletnog objekta, kao i sveobuhvatne instalacije (vodovod, kanalizacija, elektro, grijanje, hlađenje, ventilacija). U snimci postojećeg stanja obraditi postojeće, odnosno zatečeno stanje građevine, tekstualno i grafički. Izraditi sve tlocrte, presjeke i pročelja postojećeg stanja, obraditi interijere, karakteristične detalje i profilacije. Potrebno je izvršiti i geodetsku snimku s apsolutnim kotama. Snimkom je potrebno obuhvatiti i stanje elektroinstalacija i strojarskih instalacija (svi sustavi). Snimka postojećeg stanja, u tekstualnom dijelu, treba sadržavati i fotodokumetaciju. 

Snimka postojećeg stanja je podloga za izradu konzervatorskih, konstrukcijskih i drugih istraživanja te projekata rekonstrukcije. Detaljnim snimanjem mora biti obuhvaćena cjelokupna zona zahvata
u primjerenom mjerilu.


Dio 2: Izrada Konzervatorskog elaborata Zgrade Virovitičke županije u Osijeku

Drugi dio projektnog zadatka sastoji se od izrade konzervatorskog elaborata s prijedlogom idejnog rješenja obnove, sanacije, rekonstrukcije i uređenja unutrašnjosti zgrade, kao i vanjskog dijela zgrade (fasada, stolarija i krov), sa svim instalacijama (vodovod i kanalizacija, elektro i strojarska instalacija). Osječko – baranjska županija, kao vlasnik građevine i zemljišta, planira istu obnoviti, sanirati, rekonstruirati i urediti unutrašnjost zgrade, na način da obnovi i sanira pročelje zgrade,te da se poboljšaju energetska svojstva zgrade i osigura pristup osobama s invaliditetom i smanjene pokretljivosti putem lifta. Unutrašnjost objekta (ulazni dio/ulazni hol, stubište, uredi i ostale prostorije, instalacije vodovoda i kanalizacije, elektro instalacije i strojarske instalacije (sveobuhvatno)), planiraju se obnoviti i sanirati, kako bi se poboljšale karakteristike finalne obrade podova i zidova, a sve u skladu sa zahtjevima Naručitelja, smjernicama Konzervatorskog elaborata i uvjetima Konzervatorskog odjela.
Izrada konzervatorskog elaborata s prijedlogom idejnog rješenja energetske obnove, sanacije, rekonstrukcije i uređenja unutrašnjosti zgrade, kao i vanjskog dijela zgrade, podrazumijeva izvođenje sljedećih potrebnih poslova:

- arhivska i povijesna istraživanja te obrada literature, 

- analiza zatečenog stanja, 

- istražni konzervatorski radovi,
- valorizacija istražnih konzervatorskih radova,

- prijedlog prezentacije i obnove,

- katalog profilacija
U prijedlogu dati smjernice za daljnje radove na objektu.
Dio 3: Izrada Projekta energetske obnove zgrade (fasada, stolarija, krov)
Izrada Projekta energetske obnove zgrade (fasada, stolarija, krov), mora biti sukladno smjernicama iz konzervatorskog elaborata, ovim projektnim zadatkom, važećim zakonskim propisima i pravilima struke. Izrada projekata obuhvaća i sve potrebne predradnje koje su potrebne za izradu, kao što je provjera svih stanja nosivih elemenata građevine, eventualno dodatno snimanje građevine, prikupljanje podataka o postojećim instalacijama na čestici u obuhvatu.

Projekt uključuje i ovlaštenog inženjera građevine ako je potrebno zbog provjere nosivosti konstruktivnih elemenata.
Projektom je potrebno predvidjeti mogućnost izvođenja radova po fazama koje će biti definirane u dogovoru s Naručiteljom.

Projekt uključuje projektantski troškovnik sa iskazanim količinama i cijenama po stavkama, kao i troškovnik sa iskazanim količinama bez jediničnih cijena.
Sva projektna dokumentacija mora biti usklađena sa smjernicama Konzervatorskog elaborata i uvjetima Konzervatorskog odjela.
Dio 4: Izrada Idejnog rješenja i Glavnog projekta uređenja unutrašnjosti zgrade (ulazni dio/ulazni hol, stubište, uredske i druge prostorije, instalacije vodovoda i kanalizacije, elektro instalacije i strojarske instalacije).
Izrada Idejnog rješenja i Glavnog projekta unutrašnjosti zgrade, koji uključuje glavni ulazni hol/ulazni dio u zgradu, stubište, uredske i druge prostorije, instalacije vodovoda i kanalizacije, elektro instalacije i strojarske instalacije (grijanje, hlađenje i dr.). Osim navedenih radova Idejnim rješenjem i Glavnim projektom riješiti će se pitanje pristupačnosti osobama s invaliditetom i smanjene pokretljivosti. To će se postići osiguranjem elementa pristupačnosti za svladavanje visinskih razlika, odnosno lifta. Izrada Idejnog rješenja i Glavnog projekta, mora biti sukladno smjernicama iz konzervatorskog elaborata, ovim projektnim zadatkom, važećim zakonskim propisima i pravilima struke. Prije izrade Idejnog rješenja, Naručitelj će dati smjernice za projektiranje instalacija. Izrada projekata obuhvaća i sve potrebne predradnje koje su potrebne za izradu, kao što je provjera svih stanja nosivih elemenata građevine, eventualno dodatno snimanje građevine, prikupljanje podataka o postojećim instalacijama na čestici u obuhvatu, izradu varijanti idejnog rješenja te njegovu prezentaciju Naručitelju, izradu po potrebi korigiranog idejnog rješenja i njegovu verifikaciju.

Projekt uključuje i ovlaštenog inženjera građevine, ako je potrebno zbog provjere nosivosti konstruktivnih elemenata, kao i ostale ovlaštene osobe za projektiranje elektroinstalacija i strojarskih instalacija.
Nakon prihvaćanja i potvrde Idejnog rješenja od strane Naručitelja, a sve u skladu sa smjernicama iz konzervatorskog elaborata, nadležnim Konzervatorskim odjelom u Osijeku i izdanim uvjetima, može se pristupiti izradi Glavnog projekta.

Projektom je potrebno predvidjeti mogućnost izvođenja radova po fazama koje će biti definirane u dogovoru s Naručiteljom.

Projekt uključuje projektantski troškovnik sa iskazanim količinama i cijenama po stavkama, kao i troškovnik sa iskazanim količinama bez jediničnih cijena.

Sva projektna dokumentacija mora biti usklađena sa smjernicama Konzervatorskog elaborata i uvjetima Konzervatorskog odjela.

HORIZONTALNE POLITIKE – pristupačnost osobama s invaliditetom
· Projekt ugradnje dizala za osobe s invaliditetom sukladno Pravilnik o osiguranju pristupačnosti građevina osobama s invaliditetom i smanjenom pokretljivosti, ali  skladu s konzervatorskim uvjetima i karakteristikama zgrade. 

Izradom Idejnog rješenja i Glavnog projekta moraju se projektirati takva rješenja da zadovoljavaju uvjete i način osiguranja nesmetanog pristupa, kretanja, boravka i rada osobama s invaliditetom i smanjene pokretljivosti.
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