
Na temelju članka 91. stavka 3. točke 2. Zakona o vodama („Narodne novine” br. 153/09., 63/11., 130/11., 56/13. i 14/14.), članaka 7. Pravilnika o uvjetima za utvrđivanje zona sanitarne zaštite izvorišta („Narodne novine“, broj 66/11. i 47/13.) i članka 30. točka 2. Statuta Osječko-baranjske županije ( „Županijski glasnik“ broj 2/95., 2/97., 3/99., 3/01., 9/03., 13/05., 2/06., 5/09., 16/09., 2/13. i 7/14. – pročišćeni tekst ) uz prethodnu suglasnost Hrvatskih voda KLASA: 325-03/18-01/054, URBROJ: 374-22-2-18-3 od 29. svibnja 2018. godine, Skupština Osječko - baranjske županije donijela je na __. sjednici održanoj ______________. godine donijela je

ODLUKU
o zaštiti izvorišta Motičina

OPĆE ODREDBE
Članak 1.
U cilju osiguranja zaštite izvorišta od onečišćenja ili drugih utjecaja koji mogu nepovoljno djelovati na njegovu izdašnost, ovom Odlukom o zaštiti izvorišta Motičina (u daljnjem tekstu: Odluka) propisuje se: veličina i granice zona sanitarne zaštite; ograničenja i zabrane koje se odnose na aktivnosti koje mogu štetno utjecati na stanje voda koje se zahvaćaju iz izvorišta; mjere aktivne zaštite; mjere sanacije vodozaštitnog područja; izvori i način financiranja provedbe mjera zaštite te nadzor nad provođenjem Odluke

Članak 2.
Zone sanitarne zaštite izvorišta Motičina određuju se sukladno Pravilniku o uvjetima za utvrđivanje zona sanitarne zaštite izvorišta („Narodne novine“, broj 66/11. i 47/13.) (u daljnjem tekstu: Pravilnik) i Elaboratu o zaštitnim zonama izvorišta Motičina iz 2010 i Elaboratu o usklađenju zona sanitarne zaštite izvorišta Motičina iz 2012. godine koje je izradio Rudarsko-geološko-naftni fakultet, Sveučilišta u Zagrebu.
Ovim vodoistražnim radovima utvrđeno je postojanje, rasprostiranje, količina i kakvoća podzemnih voda na prostoru izvorišta Motičina, te hidrogeološke i hidrološke značajke zahvaćenoga vodonosnika. 
Na osnovi navedenih istražnih radova utvrđeno je da se na prostoru izvorišta Motičina radi o podzemnom vodonosniku s pukotinskom i pukotinsko-kaveroznom poroznosti, u kojem se podzemne vode prihranjuju infiltracijom oborina, maksimalnog kapaciteta do 20 l/s u smislu dinamike crpljenja. 

ZONE IZVORIŠTA – MJERE ZAŠTITE
Članak 3.
Sukladno članku 17. Pravilnika, za izvorište Motičina (u daljnjem tekstu: Izvorište) sa zahvaćanjem podzemnih voda iz vodonosnika s pukotinskom i pukotinsko-kaveroznom poroznosti, određuju se:
- zona ograničenja 				– IV. zona
- zona ograničenja i nadzora 			– III. zona,
- zona strogog ograničenja i nadzora		– II. zona,
- zona strogog režima zaštite i nadzora	– I. zona.
Zone sanitarne zaštite izvorišta prostiru se na području općine Donja Motičina i općine Feričanci.
Članak 4.
Zone sanitarne zaštite Izvorišta iz članka 3. ove Odluke, opisane su u daljnjem tekstu i ucrtane na kartama i to u mjerilu 1:1000 za I. zonu (karta 1a, 1b i 1c), 1:5000 za II. zonu (karta 2) i 1:10000 za III. zonu (karta 3) i 1:25000 za IV. Zonu (karta 4), koje su sastavni dio ove Odluke.
Zona ograničenja, IV. zona
Članak 5.
IV. zona sanitarne zaštite Izvorišta obuhvaća sliv izvorišta izvan III. zone s mogućim tečenjem kroz pukotinsko i pukotinsko-kavernozno podzemlje u uvjetima velikih voda, do vodozahvata u razdoblju od 10-20 dana za izvorišta izdašnosti do 20 l/s.
Određena je kao površina koja odgovara konceptualnom hidrauličkom slivu pa je određena na temelju geološke građe terena i geomorfoloških prilika. Granična crta ove zone određena je tako da na jugoistoku slijedi razvodnicu između potoka Laništa i Našičke rijeke, a Lonđe i Kutjevačke rijeke na jugozapadu, dok na sjeveru slijedi razvodnicu potoka Kerekuš i Rijeka. 
Točan ocrt granice IV. zone zaštite definira se kako slijedi: 
Na sjeveru granica počinje od najzapadnije točke u k.č.br. 400/2 u k.o. Gornja Motičina, dalje ide sjevernim i sjeveroistočnim rubom ove čestice, nastavlja sjeveroistočnim rubom k.č.br. 400/1 i 399 do spoja s k.č.br. 398. Ovdje se granična crta proteže okomito prema zapadnom rubu k.č.br. 394/1, te nastavja jugoistočnim rubom k.č.br. 394/1 i 394/2, dalje ide južnim rubom k.č.br. 385 do spoja s k.č.br. 348/2, gdje skreće prema jugu i ide zapadnim rubom k.č.br. 348/2, 348/3, 349/1, 349/2, 350 i 351. Presjeca k.č.br. 353/5 i 582 te dolazi do k.č.br. 67 i nastavlja prema jugu zapadnim rubom k.č.br. 67 i 558, te dolazi do k.č.br. 553 koja u naravi predstavlja glavnu ulicu u naselju Gornja Motičina. Nastavlja prema jugoistoku na način da se proteže sjeveroistočnim rubom k.č.br. 553 sve do spoja k.č.br. 138 i 583/1, okomito presjeca k.č.br. 583/1 do k.č.br. 551 te ide sjevernim rubom k.č.br. 551. do spoja s k.č.br. 573/3, zatim presjeca k.č.br. 573/1 nastavlja prema jugu istočnim rubom k.č.br. 137, 134, 517/3, 514, prelazi cestu i dolazi na zapadni rub k.č.br. 518/1 ide prema jugu zapadnim rubom k.č.br. 518/1, 518/2, 517/2, 520, 524/2, 524/1 i 482/11 te dolazi do spoja s k.č.br. 543 gdje skreće prema istoku preko k.č.br. 482/11 do granice k.o. Gornja Motičina. Gdje nastavlja prema jugu istočnim rubom k.o. Gornja Motičina, nastavlja granicom k.o. Gornja motičina sve do spoja k.č.br. 482/3 i 402 na najsjevernijem dijelu zone i dolazi do početne točke.
Granice IV. zone ucrtane su na karti 1:25000 (karta 4) koja je sastavni dio ove Odluke.

Članak 6.
Unutar područja IV. zone zabranjeno je:
· ispuštanje nepročišćenih otpadnih voda,
· građenje postrojenja za proizvodnju opasnih i onečišćujućih tvari za vode i vodni okoliš,
· građenje građevina za oporabu, obradu i odlaganje opasnog otpada,
· uskladištenje radioaktivnih i za vode i vodni okoliš opasnih i onečišćujućih tvari, izuzev uskladištenja količina lož ulja dovoljnih za potrebe domaćinstva, pogonskog goriva i maziva za poljoprivredne strojeve, ako su provedene propisane sigurnosne mjere za građenje, dovoz, punjenje, uskladištenje i uporabu,
· građenje benzinskih postaja bez zaštitnih građevina za spremnike naftnih derivata (tankvana),
· izvođenje istražnih i eksploatacijskih bušotina za naftu, zemni plin kao i izrada podzemnih spremišta,
· skidanje pokrovnog sloja zemlje osim na mjestima izgradnje građevina koje je dopušteno graditi prema odredbama ovoga Pravilnika,
· građenje prometnica, parkirališta i aerodroma bez građevina odvodnje, uređaja za prikupljanje ulja i masti i odgovarajućeg sustava pročišćavanja oborinskih onečišćenih voda i
· upotreba praškastih (u rinfuzi) eksploziva kod miniranja većeg opsega.
Zona ograničenja i nadzora, III. zona

Članak 7.
III. zona sanitarne zaštite Izvorišta obuhvaća dijelove sliva od vanjske granice II. zone do granice s koje je moguće tečenje kroz podzemlje do vodozahvata u razdoblju od 1 do 10 dana u uvjetima velikih voda, odnosno područja s kojih su utvrđene prividne brzine podzemnih tečenja od 1 do 3 cm/s, odnosno područje koje obuhvaća pretežiti dio slivnog područja (klasični statističko-hidrogeološki sliv).
III. zona kao zona ograničenja i nadzora obuhvaća područje uključeno u pretežiti dio neposrednog slivnoga područja, a obuhvaća predjele predviđene za istraživanje glavnih drenažnih sustava u budućem razvitku izvorišta.
Granična crta ove zone na jugu slijedi hrbat brda Gradina, a dalje na zapadu slijedi razvodnicu prema Bošnjakovom brdu. Na sjeverozapadu slijedi cestu za Gazije do granice IV zone.
Granična crta ove zone određena je tako da: 
Na sjeveru prati granicu IV. zone na način da započinje sjeveroistočnom vrhu k.č.br. 355 u k.o. Gornja Motičina te se proteže prema jugu ide zapadnim rubom k.č.br. 348/3, 349/1, 349/2, 350 i 351. Presjeca k.č.br. 353/5 i 582 te dolazi do k.č.br. 67 i nastavlja prema jugu zapadnim rubom k.č.br. 67 i 558, te dolazi do k.č.br. 553 koja u naravi predstavlja glavnu ulicu u naselju Gornja Motičina. Nastavlja prema jugoistoku na način da se proteže sjeveroistočnim rubom k.č.br. 553 sve do spoja k.č.br. 138 i 583/1, okomito presjeca k.č.br. 583/1 do k.č.br. 551 te ide sjevernim rubom k.č.br. 551. do spoja s k.č.br. 573/3, zatim presjeca k.č.br. 573/1 nastavlja prema jugu istočnim rubom k.č.br. 137, 134, 517/3, 514, prelazi cestu i dolazi na zapadni rub k.č.br. 518/1 ide prema jugu zapadnim rubom k.č.br. 518/1, 518/2, 517/2, 520, 524/2, 524/1 i 482/11 te dolazi do spoja s k.č.br. 543 dalje se proteže 106 m istočnim rubom k.č.br. 543 nakon čega skreće prema jugozapadu slijedeći greben brda Gradina presjecajući k.č.br. 482/11 do spoja s k.č.br. 482/9 nakon čega skreće prema sjeveru slijedeći istočni i sjeverni rub k.č.br. 482/9, istočni rub k.č.br. 482/10 i 482/3 slijedeći razvodnicu prema Bošnjakovom brdu, nakon čega presjeca k.č.br. 482/3, 480/2, 562, 417 i 582/1 te dolazi do spoja čestica k.č.br. 436 i 433, nakon čega slijedi istočni rub ceste prema Gazijama, u naravi prateći zapadni rub k.č.br. 433 i 432, nakon čega zakreće prema istoku presijecajući k.č.br. 430 i 431, te prateći sjeverni rub k.č.br. 421, 420, 419, 418, 417, 416, 415 i 427 nakon čega nastavlja pratiti cestu prema Gazijama krivudajući i presijecajući k.č. br. 482/3,  402, 398 i 565 te dolazi do zapadnog ruba k.č.br. 396/1, nastavljajući dalje prema istoku slijedeći južne rubove k.č.br. 396/1, 396/2, 397, 379, 380, 381, 382, 383, 360, 359/1, 358, 357/1, 357/2 nastavljajući u smjeru istoka presjeca k.č,br. 385 do sjeverozapadnog ruba čestice k.č.br. 354/3, te nastavlja sjevernim rubom k.č.br. 354/3 i 355 do početne točke zone.
Granice III. zone ucrtane su na karti u mjerilu 1:10000 koja je sastavni dio ove Odluke.

Članak 8.
Unutar područja III. zone, pored zabrana iz članka 6. Odluke, dodatno se zabranjuje:
· skladištenje i odlaganje otpada, gradnja odlagališta otpada osim sanacija postojećeg u cilju njegovog zatvaranja, građevina za zbrinjavanje otpada uključujući spalionice otpada te postrojenja za obradu, oporabu i zbrinjavanje opasnog otpada,
· građenje cjevovoda za transport tekućina koje mogu izazvati onečišćenje voda bez propisane zaštite voda,
· izgradnja benzinskih postaja bez spremnika s dvostrukom stjenkom, uređajem za automatsko detektiranje i dojavu propuštanja te zaštitnom građevinom (tankvanom),
· podzemna i površinska eksploatacija mineralnih sirovina osim geotermalnih voda i mineralnih voda.



Zona strogog ograničenja i nadzora, II. zona
Članak 9.
II. zona sanitarne zaštite Izvorišta obuhvaća glavne podzemne drenažne smjerove u neposrednom slivu izvorišta, s mogućim tečenjem kroz pukotinski sustav vodonosnika do zahvata vode u trajanju do 24 sata, odnosno područja s kojih su utvrđene prividne brzine podzemnih tečenja, u uvjetima velikih voda, veće od 3,0 cm/s, odnosno unutarnji dio klasičnog priljevnog područja. Obuhvaća područje neposredne okolice izvorišta uključujući područje na kojemu se očekuje koncentracija podzemnih tokova.
II zona obuhvaća glavne podzemne drenažne smjerove izvorišta. Područje s takvim obilježjima različito je za pojedine izvore:

Izvor Toplica
Obuhvaća dolinu potoka Kerekeš (Rijeka) u pojasu od desne obale potoka do lijevoga ruba doline, uzvodno 150 m, a nizvodno oko 100 m. 
Područje II. zone uz izvor Toplica nalazi se u k.o. Gornja Motičina i obuhvaća slijedeće k.č.br.: 352, 353/1, 353/2, 353/3, 353/4, 354/1, 354/2, 354/3, 355, 368, 369, 370/1, 370/2, 370/3, 370/4, 370/5, 371/1, 371/2, 372, 373, 374/1, 374/2, 374/3, dio 49, dio 55, dio 59, dio 353/5, dio 385 i dio 582/1.

Izvor Polata
Predstavlja pojas širine oko 50 m tako da najvećim dijelom prati desnu obalu potoka Zmajevac i dužine oko 100 m, po 50 m na svaku stranu od izvora.
Područje II. zone uz izvor Polata nalazi se u k.o. Gornja Motičina i obuhvaća slijedeće k.č.br.: 487/1, 487/2, dio 494, dio 574 i dio 583/1.

Izvor Zmajevac 
Predstavlja pojas širine oko 100 m oko izvora od potoka Zmajevac i duljine oko 150 m uz poprečnu uvalu. 
Područje II. zone uz izvor Zmajevac nalazi se u k.o. Gornja Motičina i obuhvaća slijedeće k.č.br.: 540/2, dio 482/11, dio 537, dio 538/2, dio 538/3, dio 540/1 i dio 541.
Granice II. zone ucrtane su na karti u mjerilu 1:5000 koja je sastavni dio ove Odluke.

Članak 10.
Unutar područja II. zone zaštite izvorišta primjenjuju se zabrane iz članaka 6. i 8. ove Odluke, a dodatno se zabranjuje i:
· poljoprivredna proizvodnja, osim ekološke proizvodnje uz primjenu dozvoljenih gnojiva i sredstava za zaštitu bilja prema posebnom propisu,
· stočarska proizvodnja, osim poljoprivrednog gospodarstva odnosno farme do 20 uvjetnih grla uz provedbu mjera zaštite voda propisanih odgovarajućim programom zaštite voda od onečišćenja uzrokovanog nitratima poljoprivrednog podrijetla i načela dobre poljoprivredne prakse,
· gradnja groblja i proširenje postojećih,
· ispuštanje pročišćenih i nepročišćenih otpadnih voda s prometnica,
· građenje svih industrijskih postrojenja koje onečišćuju vode i vodni okoliš,
· građenje drugih građevina koje mogu ugroziti kakvoću podzemne vode,
· sječa šume osim sanitarne sječe i
· skladištenje i odlaganje otpada, gradnja odlagališta otpada, osim sanacija postojećih u cilju njihovog zatvaranja, građevina za zbrinjavanje otpada uključujući spalionice otpada, regionalnih i županijskih centara za gospodarenje otpadom, reciklažnih dvorišta i pretovarnih stanica za otpad ako nije planirana provedba mjera zaštite voda te postrojenja za obradu, oporabu i zbrinjavanje opasnog otpada.

Zona strogog režima zaštite i nadzora, I. zona
Članak 11.
Zona strogog režima zaštite i nadzora, I. zona, utvrđuje se radi zaštite izvorišta, vodozahvatnih građevina i njihove neposredne okolice od bilo kakvog oštećenja, onečišćenja vode te drugih slučajnih ili namjernih štetnih utjecaja.
Obuhvaća neposredno naplavno područje zahvata vode, izvor, kaptažu, crpne stanice, uređaje za kondicioniranje vode, građevine za čuvanje mjesta umjetnog napajanja vodonosnika sa pukotinskom poroznosti, bez obzira na udaljenost od zahvata vode.

Izvorište Toplica
Vodozaštitno područje izvorišta Toplica izgrađeno je u obliku kakav se smatra nužnim za zaštitu postojećeg crpilišta i mogućih izmjena u razvoju crpilišta. To je parcela približnih dimenzija 35x47 m koja je ograđena, a nalazi se u k.o. Gornja Motičina na k.č.br. dio 353/1, dio 353/2 i dio 353/5.

Izvor Polata
Vodozaštitno područje izvora Polata u obliku je kakav se smatra nužnim za postojeći zahvat podzemne vode. Područje zahvata izvora Polata obuhvaća prostor dimenzija 20x15 m, tako da je granica udaljena oko 5 m nizvodno od izvora, a na ostalim stranama (bočnim i uzvodnoj) granica je udaljena 10 m od izvora te obuhvaća dijelove k.č.br. 487/2, 494 i 574 u k.o. gornja Motičina.

Izvor Zmajevac
Vodozaštitno područje izvora Zmajevac u obliku je kakav se smatra nužnim za postojeći zahvat podzemne vode. Područje zahvata izvora Zmajevac obuhvaća prostor dimenzija 22x10 m, tako da je granica udaljena oko 10 m nizvodno od izvora, oko 12 m uzvodno od izvora i oko 5 m na bočnim stranama izvora, te obuhvaća dio k.č.br. 541 u k.o. gornja Motičina.
Granice I. zone ucrtane su na kartama u mjerilu 1:1000 koje su sastavni dio ove Odluke.

Članak 12.
Javni isporučitelj vodne usluge javne vodoopskrbe (u daljnjem tekstu: Isporučitelj) nositelj je stvarnoga prava na zemljištu u I. zoni.

Članak 13.
Pristup I. zoni dopušten je samo radnicima Isporučitelja, koji rade na poslovima crpljenja i transporta vode, opažanjima u sklopu praćenja rada Izvorišta, te nadležnim inspekcijskim tijelima.
Pristup trećim osobama dopušten je isključivo uz prethodnu najavu i posebno odobrenje Isporučitelja.
Svaki posjet I. zoni registrira se u dnevnik koji vodi Isporučitelj.
Članak 14.
U I. zoni sanitarne zaštite Izvorišta zabranjuju se sve aktivnosti osim onih koje su vezane za zahvaćanje, kondicioniranje i transport vode u vodoopskrbni sustav.
U sklopu mjera zaštite, Isporučitelj je obvezan:
1. pri izgradnji novih i zamjenskih zdenaca izvesti zatvoreni objekt oko eksploatacijskih zdenaca prema projektnoj dokumentaciji i ostvariti zaštitu u skladu s člankom 13. ove Odluke;
2. ostvariti površinsko otjecanje nasipavanjem terena;
3. postaviti stalnu rasvjetu za vrijeme smanjene vidljivosti ili uspostaviti sustav povremenog uključivanja rasvjete na signal daljinske detekcije približavanja zahvatu;
4. organizirati tehničko osiguranje izvorišta i
5. izraditi rješenje odvodnje otpadnih voda iz objekata na Izvorištu u skladu s obvezama propisanim za II. zonu.

Članak 15.
Mjere zaštite i uređenja I. zone određene ovom Odlukom provodi Isporučitelj.
Isporučitelj iz prethodnoga stavka obvezan je po nalogu nadležnih inspekcijskih službi poduzeti i dodatne odgovarajuće mjere zaštite.

Mikrozoniranje
Članak 16.
Iznimno od odredbi članaka 6., 8. i 10. ove Odluke mogu se dopustiti određeni zahvati u prostoru odnosno određene djelatnosti u zonama sanitarne zaštite:
1. ako se provedu detaljni vodoistražni radovi kojima se ispituje utjecaj užega prostora zone sanitarne zaštite u kojem se namjerava izvesti zahvat u prostoru, odnosno obavljati određena djelatnost (mikrozona) na vodonosnik,
2. ako se na temelju detaljnih vodoistražnih radova izradi poseban elaborat koji ima za svrhu dokazati okolnosti iz stavka 2. odnosno 3. ovoga članka (dalje u tekstu: elaborat mikrozoniranja),
3. ako se elaboratom mikrozoniranja predvide odgovarajuće mjere zaštite vodonosnika u mikrozoni.
4. dopušta se izgradnja centra za gospodarenje otpadom (u daljnjem tekstu: centar), sukladno posebnim propisima o otpadu, pod sljedećim uvjetima:
a. da je zahvat centra planiran odgovarajućim planskim dokumentima gospodarenja otpadom usklađenim s planskim dokumentima upravljanja vodama,
b. da su za lokaciju centra, odnosno uži prostor zone sanitarne zaštite u kojem se isti namjerava izgraditi, provedeni detaljni vodoistražni radovi kojima je ispitan mogući utjecaj zahvata centra na stanje vodnog tijela iz kojeg se zahvaća ili je rezervirano za zahvaćanje vode namijenjene ljudskoj potrošnji, uključujući i vodna tijela mineralne i termomineralne vode, te da je na temelju istih moguće utvrditi i provesti odgovarajuće mjere zaštite voda koje će osigurati najmanje dobro stanje toga vodnog tijela u skladu sa standardima propisanim posebnim propisom o standardu kakvoće voda,
c. da je lokacija centra izvan poplavnog područja ili zaštićena od štetnog djelovanja voda,
d. da je osigurana privremena i trajna zaštita od prodora oborinskih voda u građevinu za trajno odlaganje nakon obrade i/ili oporabe otpada u sklopu centra te spriječeno istjecanje iz nje u okolni prostor (vodonepropusnost), a posebno u vode,
e. da se tijekom rada centra provodi stalni pojačani monitoring emisija otpadnih voda kao i stanja voda u priljevnom području vodocrpilišta (izvorišta) za koje postoji rizik od onečišćenja koje potječe iz centra u skladu s odgovarajućim vodopravnim aktom na teret pravne osobe koja upravlja centrom,
f. da se provodi pojačani monitoring vodonepropusnosti svih građevina u sustavu centra prema odgovarajućem vodopravnom aktu.
Elaborat mikrozoniranja u zoni sanitarne zaštite Izvorišta mora dokazati neštetnost zahvata u prostoru mikrozone (dalje u tekstu: zahvat u mikrozoni) odnosno neštetnost obavljanja djelatnosti u mikrozoni u odnosu na ovom Odlukom propisanu svrhu utvrđivanja zone.
Elaborat mikrozoniranja u zoni sanitarne zaštite Izvorišta mora dokazati da su geološke značajke i hidrogeološki odnosi priljevnog područja u mikrozoni bitno drukčiji od značajki na temelju kojih je utvrđena zona sanitarne zaštite Izvorišta u kojoj se mikrozona nalazi.

Zahvat u mikrozoni
Članak 17.
Investitoru planiranog zahvata u mikrozoni vodopravnim uvjetima će se odrediti provođenje radnji iz članka 16. ove Odluke.
Dokaže li se okolnost iz članka 16. stavka 2. odnosno stavka 3. ove Odluke, vodopravnim uvjetima će se odrediti uvjeti za poduzimanje zahvata u mikrozoni i obveza poduzimanja mjera zaštite.
Izvedba zahvata u mikrozoni provodi se uz vodni nadzor.
Ne dokaže li se okolnost iz članka 16. stavka 2. odnosno stavka 3. ove Odluke Hrvatske vode će postupiti po odredbi članka 146. stavak 1. točka 1. Zakona o vodama („Narodne novine” br. 153/09., 63/11., 130/11., 56/13. i 14/14.) ( u daljnjem tekstu: Zakon o vodama).

Djelatnost u mikrozoni
Članak 18.
Radnje iz članka 16. ove Odluke radi dopuštenja obavljanja djelatnosti koje su inače zabranjene u zoni sanitarne zaštite provodi zainteresirana osoba ili jedinica lokalne samouprave, na koju se Odluka odonosi odnosno Osječko-baranjska županija.
Dokaže li se okolnost iz članka 16. stavka 2. odnosno stavka 3. ove Odluke, upravni odjel Osječko-baranjske županije nadležan za vodno gospodarstvo, donosi uz suglasnost Hrvatskih voda akt kojim dopušta obavljanje djelatnosti u mikrozoni.
Ne dokaže li se okolnost iz članka 16. stavka 2. odnosno stavka 3. ove Odluke, Upravni odjel Osječko-baranjske županije nadležan za vodno gospodarstvo, obavijestiti će zainteresiranu osobu ili osobe da su na snazi zabrane iz ove Odluke i Pravilnika.


POSTAVLJANE OZNAKA ZONA SANITARNE ZAŠTITE
Članak 19.
Isporučitelj koji upravlja izvorištem obvezan je na ogradu koja omeđuje I. zonu. postaviti natpisne ploče koje označavaju granicu iste.
Natpisna ploča iz prethodnoga stavka pravokutnog je oblika crvene boje, sljedećeg sadržaja:
„Izvorište Motičina
I. zona zaštite
Zona strogoga režima zaštite i nadzora
Zabranjen pristup neovlaštenim osobama“.
Članak 20.
Oznake II. zone trebaju se postaviti na mjestima ulaska i izlaska iz ove zone na svim poljskim i šumskim putovima.
Natpisna ploča iz prethodnoga stavka pravokutnog je oblika žute boje, sljedećeg sadržaja:
„Izvorište Motičina
II. zona zaštite
Zona strogog ograničenja i nadzora
U slučaju nezgode nazvati 112”

Članak 21.
Oznake III. zone trebaju se postaviti na mjestima ulaska i izlaska iz ove zone na svim na svim poljskim i šumskim putovima, te lokalnim cestama.
Natpisna ploča iz prethodnoga stavka pravokutnog je oblika plave boje, sljedećeg sadržaja:
„Izvorište Motičina
III. zona zaštite
Zona ograničenja i nadzora
U slučaju nezgode nazvati 112.”

Članak 22.
Oznake IV. zone trebaju se postaviti na mjestima ulaska i izlaska iz ove zone na svim na svim poljskim i šumskim putovima, te lokalnim cestama.
Natpisna ploča iz prethodnoga stavka pravokutnog je oblika plave boje, sljedećeg sadržaja:

„Izvorište Motičina
IV. zona zaštite
Zona ograničenja
U slučaju nezgode nazvati 112.”

MJERE AKTIVNE ZAŠTITE
Članak 23.
Radi ostvarenja učinkovite zaštite Izvorišta propisuju se dodatne mjere kontrole provođenja zaštite, te ispravnosti vode, stanja podzemnih voda i izdašnosti Izvorišta.

Neposredni nadzor nad propisanim mjerama zaštite
Članak 24.
U slučaju iznenadnih i izvanrednih onečišćenja, Isporučitelj je obvezan postupiti sukladno Operativnome planu interventnih mjera u slučaju izvanrednih i iznenadnih onečišćenja.

Objekti opažačkoga sustava (monitoringa)
Članak 25.
Opažački sustav izvorišta Motičina treba obuhvatiti opažanje protoka i kakvoće vode na svim zahvatima izvorišta i na izlaznom cjevovodu prema vodoopskrbnoj mreži.

Kontrola podzemnih voda
Članak 26.
Radi ostvarenja učinkovite kontrole stanja kvalitete podzemnih voda i izdašnosti izvorišta obvezatno je provoditi:
1. provoditi mjerenje izdašnosti izvorišta jednom tjedno opažanjem:
· protoka na vodomjeru i
· izdašnosti preljeva iz kaptaže,
2. Uzimanje uzoraka vode iz izvora i provedba fiziklano-kemijskih i mikrobioloških pokazatelja.

Verifikacija rada izvorišta i sustava opažanja
Članak 27.
Verifikaciju rada Izvorišta glede stanja podzemne vode i izdašnosti vodonosnika i pojedinih izvora te sustava opažanja treba provoditi svakih pet godina.
Članak 28.
Sve djelatnosti koje nisu izričito zabranjene ovom Odlukom, na području zona sanitarne zaštite Izvorišta smiju se obavljati isključivo na način da se njihovim obavljanjem ne ugrožava izdašnost i zdravstvena ispravnost vode za ljudsku potrošnju i uz prethodnu suglasnost Isporučitelja.

MJERE SANACIJE VODOZAŠTITNOGA PODRUČJA
Članak 29.
Program mjera sanacije (u daljnjem tekstu: Program) je podloga za sustavno saniranje zatečenoga stanja u okolišu u zonama zaštite Izvorišta i izradu, po potrebi, projektnih zadataka za pojedine sanacijske zahvate.

Članak 30.
Program sadržava: popis svih onečišćivača na području zona sanitarne zaštite, prioritetne sanacijske zahvate, rokove provedbe sanacijskih zahvata, troškove sanacije i obveznike financiranja provedbe Programa.
Sastavni dio Programa osim onih iz stavka 1. ovoga članka su:
1. Karte s ucrtanim granicama zona zaštite u mjerilu 1:25000, i 1:5000 s naznačenim građevinama i područjima koji mogu negativno utjecati na kakvoću vode ili izdašnost izvorišta,
2. Plan izgradnje sustava javne odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda u zonama zaštite izvorišta i priključenja svih korisnika na isti sustav, 
3. Plan i očevidnik evidencije i kontrole stanja zdenaca na cijelom području zona sanitarne zaštite izvorišta,
4. Plan uređenja okoliša na izvorištu i program dopune piezometarskih gnijezda uključenih u redoviti monitoring Izvorišta,
5. Plan poljoprivredne proizvodnje u skladu sa zahtjevima zaštite Izvorišta, uključujući analizu potreba za prenamjenom poljoprivrednih površina i promjenom poljoprivrednih kultura,
6. Program provedbe i očevidnike redovitog praćenja stanja i kakvoće voda u zonama zaštite,
7. popis:
· građevina i postrojenja koje je potrebno sanirati,
· aktivnih i napuštenih zdenaca izvan vlasništva pravne osobe koja upravlja Izvorištem
· građevina i postrojenja koje nije moguće sanirati pa ih treba ukloniti,
· građevina i postrojenja u kojima se koriste opasne tvari uz naznaku opasne tvari koja se koristi,
· spremnike naftnih derivata koje treba ukloniti, odnosno sanirati,
· odlagališta otpada koje treba ukloniti, odnosno sanirati,
· područje devastiranih površina koje treba urediti, osobito površine iskopa zemlje

Članak 31.
Program za I. zonu predlaže i njegovu izradu osigurava Isporučitelj.
Program za II., III. i IV. zonu predlaže Isporučitelj koji obavlja djelatnost javne vodoopskrbe i jedinice lokalne samouprave koje koriste vodu iz Izvorišta uz suradnju Hrvatskih voda i nadležnih tijela Osječko-baranjske županije.

IZVORI I NAČIN FINANCIRANJA
Članak 32.
Financijska sredstva potrebna za sustavno praćenje stanja podzemnih voda i provođenje mjera zaštite i sanacije unutar I. Zone osigurava Isporučitelj.
Financijska sredstva za sustavno praćenje stanja podzemnih voda na području II., III. i IV. Zone osiguravaju Hrvatske vode, pravne osobe kojima je uvjetovano obvezno praćenje utjecaja građevine na podzemne vode te općine na čijem se području koristi voda za javnu vodoopskrbu iz Izvorišta Motičina razmjerno količini vode koja se isporučuje na području svake jedinice lokalne samouprave.
Financijska sredstva potrebna za provođenje mjera zaštite u II., III. i IV. Zoni osiguravaju Isporučitelj, Hrvatske vode, pravna osoba koja upravlja prometnicama, vlasnik, odnosno korisnik građevine, zemljišta ili uređaja te jedinice lokalne samouprave, svako u dijelu koji mu pripada sukladno obvezama iz Zakona i ove Odluke.
Financijska sredstva potrebna za provođenje sanacijskih mjera u II., III. i IV. Zoni osiguravaju vlasnik, odnosno korisnik građevine, zemljišta ili uređaja.
Praćenje stanja utjecaja postojećih građevina, odnosno obavljanja zabranjenih djelatnosti na izvorištu Motičina, do donošenja program mjera sanacije unutar zona sanitarne zaštite financiraju pravne i fizičke osobe koje su vlasnici građevina ili koji obavljaju zabranjenu djelatnost.
Kada su radi zaštite izvorišta Motičina u zonama sanitarne zaštite, potrebna posebna povećana ulaganja u komunalne vodne građevine, potrebna sredstva za takva ulaganja osiguravaju se sukladno zakonu kojim se uređuje financiranje vodnog gospodarstva. 
Jedinice lokalne samouprave na čijem se području nalazi Izvorište Motičina mogu predložiti Osječko – baranjskoj županiji da se sukladno zakonu kojim se uređuje financiranje vodnoga gospodarstva uvede naknadu za razvoj, radi financiranja potreba iz prethodnog stavka.




NADZOR NAD PROVOĐENJEM ODLUKE
Članak 33.
Nadzor nad provođenjem ove Odluke obavlja Isporučitelj, jedinice lokalne samouprave, Hrvatske vode, ovlaštena pravna osoba koja upravlja prometnicama čije dionice prolaze kroz zonu sanitarne zaštite izvorišta Motičina te nadležna tijela državne uprave.
Isporučitelj obavlja redovitu neposrednu kontrolu nad provođenjem mjera zaštite izvorišta Motičina putem posebno ovlaštenog i osposobljenog radnika koji o provedenoj kontroli sastavlja odgovarajući zapisnik. 
Jedinice lokalne samouprave obavljaju redovitu neposrednu kontrolu nad provođenjem mjera zaštite izvorišta Motičina na dijelu područja II., III. i IV. zone sanitarne zaštite koje pripada toj jedinici lokalne samouprave, putem komunalnog redarstva koji o provedenoj kontroli sastavlja odgovarajući zapisnik. 
Isporučitelj i jedinice lokalne samouprave, dužni su bez odlaganja neposredno po saznanju o nastanku opasnosti od onečišćenja voda ili o onečišćenju voda poduzeti propisane mjere sukladno Državnom planu mjera za slučaj izvanrednih i iznenadnih onečišćenja voda i nižim planovima mjera donesenim na osnovi tog plana. 
Isporučitelj i jedinice lokalne samouprave, u slučaju iz stavka 4. ovog članka dužni su bez odlaganja, a ovisno o nadležnosti za provođenje inspekcijskog nadzora , izvijestiti:
· državnog vodopravnog inspektora
· inspektora zaštite okoliša
· poljoprivrednog inspektora
· inspektora cestovnog prometa. 

Članak 34.
Inspekcijski nadzor nad primjenama odredaba ove Odluke obavljaju nadležne inspekcije temeljem posebnih propisa.

Članak 35.
Pravne ili fizičke osobe, koje učine bilo kakve djelatnosti ili radnje u prostoru zona zaštite izvorišta Motičina, koje su suprotne odredbama važećih zakonskih propisa i ove Odluke, dužne su u roku i na način kako to odredi nadležno nadzorno tijelo, otkloniti posljedice te djelatnosti ili radnje o vlastitom trošku.

PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE
Članak 36.
Skupština Osječko - baranjske županije donijet će Program u roku od 12 mjeseci od dana donošenja ove Odluke, koji će postati sastavni dio ove odluke.

Članak 37.
Obvezuju se jedinice lokalne samouprave na području Osječko - baranjske županije, kao i Osječko - baranjska županija da u roku od jedne godine od dana stupanja na snagu ove Odluke usklade svoje prostorne planove s odredbama ove Odluke.

Do usklađenja dokumenta prostornog uređenja jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave iz stavka 1. ovoga članka, mjerodavne su granice zona sanitarne zaštite utvrđene ovom Odlukom.

Članak 38.
Na sve mjere, prava i obveze u zonama sanitarne zaštite koje nisu određene ovom Odlukom primjenjuju se odredbe Pravilnika o uvjetima za utvrđivanje zona sanitarne zaštite izvorišta (Narodne novine br. 66/11, 47/13). Ova se odredba naročito odnosi na mikrozoniranje, postojeće građevine i postojeće djelatnosti u zoni zaštite i dr.

Članak 39.
Na pravne ili fizičke osobe koje postupaju protivno odredbama ove Odluke primjenjuju se prekršajne odredbe Zakona o vodama.

Članak 40.
          Karte zona sanitarne zaštite iz članaka 4. ove Odluke, sastavni su dio Odluke i ne objavljuju se.
Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u “Županijskom glasniku Osječko - baranjske županije“.

ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA
OSJEČKO - BARANJSKE ŽUPANIJE
Klasa:	_____________________
Urbroj:	_____________________
Osijek,	_____________________
Predsjednik:
Dragan Vulin

















 

Na temelju članka 91. stavka 3. točke 2. Zakona o vodama („Narodne novine” br. 153/09., 63/11., 130/11., 56/13. i 14/14.), članaka 7. Pravilnika o uvjetima za utvrđivanje zona sanitarne zaštite izvorišta („Narodne novine“, broj 66/11. i 47/13.) i članka 30. točka 2. Statuta Osječko-baranjske županije ( „Županijski glasnik“ broj 2/95., 2/97., 3/99., 3/01., 9/03., 13/05., 2/06., 5/09., 16/09., 2/13. i 7/14. – pročišćeni tekst ) uz prethodnu suglasnost Hrvatskih voda KLASA: 325-03/18-01/054, URBROJ: 374-22-2-18-4 od 29. svibnja 2018. Skupština Osječko - baranjske županije donijela je na __. sjednici održanoj ______________. godine donijela je

ODLUKU
o zaštiti izvorišta Seona

OPĆE ODREDBE
Članak 1.
U cilju osiguranja zaštite izvorišta od onečišćenja ili drugih utjecaja koji mogu nepovoljno djelovati na njegovu izdašnost, ovom Odlukom o zaštiti izvorišta Seona (u daljnjem tekstu: Odluka) propisuje se: veličina i granice zona sanitarne zaštite; ograničenja i zabrane koje se odnose na aktivnosti koje mogu štetno utjecati na stanje voda koje se zahvaćaju iz izvorišta; mjere aktivne zaštite; mjere sanacije vodozaštitnog područja; izvori i način financiranja provedbe mjera zaštite te nadzor nad provođenjem Odluke

Članak 2.
Zone sanitarne zaštite izvorišta Seona određuju se sukladno Pravilniku o uvjetima za utvrđivanje zona sanitarne zaštite izvorišta („Narodne novine“, broj 66/11. i 47/13.) (u daljnjem tekstu: Pravilnik) i Elaboratu o zaštitnim zonama izvorišta Seona iz 2010. i Elaboratu o usklađenju zona sanitarne zaštite izvorišta Seona iz 2012. godine koje je izradio Rudarsko-geološko-naftni fakultet, Sveučilišta u Zagrebu.
Ovim vodoistražnim radovima utvrđeno je postojanje, rasprostiranje, količina i kakvoća podzemnih voda na prostoru izvorišta Seona, te hidrogeološke i hidrološke značajke zahvaćenoga vodonosnika. 
Na osnovi navedenih istražnih radova utvrđeno je da se na prostoru izvorišta Seona radi o podzemnom vodonosniku s pukotinskom i pukotinsko-kaveroznom poroznosti, u kojem se podzemne vode prihranjuju infiltracijom oborina, maksimalnog kapaciteta do 20 l/s u smislu dinamike crpljenja.

ZONE IZVORIŠTA – MJERE ZAŠTITE
Članak 3.
Sukladno članku 17. Pravilnika, za izvorište Seona (u daljnjem tekstu: Izvorište) sa zahvaćanjem podzemnih voda iz vodonosnika s pukotinskom i pukotinsko-kaveroznom poroznosti, određuju se:
- zona ograničenja 				– IV. zona
- zona ograničenja i nadzora 			– III. zona,
- zona strogog ograničenja i nadzora		– II. zona,
- zona strogog režima zaštite i nadzora	– I. zona.
Zone sanitarne zaštite izvorišta prostiru se na području grada Našica i općine Donja Motičina.

Članak 4.
Zone sanitarne zaštite Izvorišta iz članka 3. ove Odluke, opisane su u daljnjem tekstu i ucrtane na kartama i to u mjerilu 1:1000 za I. zonu (karta 1), 1:5000 za II. zonu (karta 2) i 1:10000 za III. zonu (karta 3) i 1:25000 za IV. Zonu (karta 4), koje su sastavni dio ove Odluke.



Zona ograničenja, IV. zona
Članak 5.
IV. zona sanitarne zaštite Izvorišta obuhvaća sliv izvorišta izvan III. zone s mogućim tečenjem kroz pukotinsko i pukotinsko-kavernozno podzemlje u uvjetima velikih voda, do vodozahvata u razdoblju od 10-20 dana za izvorišta izdašnosti do 20 l/s. Određena je kao površina koja odgovara konceptualnom hidrauličkom slivu pa je određena na temelju geološke građe terena i geomorfoloških prilika. Granična crta ove zone određena je tako da na istoku i jugoistoku slijedi razvodnicu između potoka Laništa i Našičke rijeke idući od predjela Šipovača prema dominantnim kotama Bedem grad i Lončarski vrh. Na jugozapadu granica prati dominantne kote do predjela Kolarište prateći razvodnicu između Lončarskog potoka i potoka Lanište. Zapadni rub zone od brda Kolarište prati hrbat Dugačke kose do predjela Šaša, dok je sjeverni rub nizvodno od izvorišta definiran u regionalno nepropusnim naslagama koje se pružaju između predjela Šaša i Šipovača. 

Točan ocrt granice IV. zone zaštite definira se kako slijedi: 
Na istoku granica počinje od najsjevernije točke u k.č.br. 530/1 u k.o. Gradac Našički, dalje ide istočnim rubom granice k.o. Seona odnosno k.č.br. 464/9 i dolazi do k.č.br. 461/2, gdje zakreće prema jugositoku u smjeru crnog potoka presjecajući k.č.br. 530/1 u k.o. Gradac Našički te dolazi do ceste koja k.č.br. 530/16. Dalje slijedeći ovu cestu prema jugu i zapadu na način da se proteže sjevernim i zapadnim rubom k.č.br. 553 sve do granice k.o. Gradac Našički, nakon čega skreće prema zapadu i slijedi granicu k.o. Gradac Našički do granice s k.o. Seona. Nastavlje dalje prema zapadu i jugu graničnom crtom k.o. Seona do brda Šaša, te dalje nastavlja slijedeći razvodnicu između potoka Laništa i Našičke rijeke na  način da presjeca k.č.br. 323/1 u k.o. Seona sve do spoja k.č.br. 298 i 268, dalje nastavlja u smjeru istoka slijedeći južne rubove k.č.br. 268, 269/2, 269/1, 270, 271, 272/5, 290/4, presjeca k.č.br. 897, 894 i 406/2 te dolazi do zapadnog ruba k.č.br. 406/3 nadalje slijedeći zapadne i južne rubove čestica k.č.br. 406/3, 407/1, 407/2, 506/2 i 505 te dolazi do Seonskog potoka k.č.br. 900/1 kojega presjeca, presjeca i cestu paralelnu s potokom k.č.br. 502/1 i 502/2 i dolazi do istočnog ruba ceste zakreće prema jugu prateći zapadni rub k.č.br. 899/3, 462/10, 462/7, 462/6 i 462/4, nakon čega zakreće prema istoku prateći južni rub k.č.br. 462/4, 462/3 te dalje prateći desnu obalu potoka u smjeru istoka dolazi do početne točke.

Granice IV. zone ucrtane su na karti 1:25000 (karta 4) koja je sastavni dio ove Odluke.

Članak 6.
Unutar područja IV. zone zabranjeno je:
· ispuštanje nepročišćenih otpadnih voda,
· građenje postrojenja za proizvodnju opasnih i onečišćujućih tvari za vode i vodni okoliš,
· građenje građevina za oporabu, obradu i odlaganje opasnog otpada,
· uskladištenje radioaktivnih i za vode i vodni okoliš opasnih i onečišćujućih tvari, izuzev uskladištenja količina lož ulja dovoljnih za potrebe domaćinstva, pogonskog goriva i maziva za poljoprivredne strojeve, ako su provedene propisane sigurnosne mjere za građenje, dovoz, punjenje, uskladištenje i uporabu,
· građenje benzinskih postaja bez zaštitnih građevina za spremnike naftnih derivata (tankvana),
· izvođenje istražnih i eksploatacijskih bušotina za naftu, zemni plin kao i izrada podzemnih spremišta,
· skidanje pokrovnog sloja zemlje osim na mjestima izgradnje građevina koje je dopušteno graditi prema odredbama ovoga Pravilnika,
· građenje prometnica, parkirališta i aerodroma bez građevina odvodnje, uređaja za prikupljanje ulja i masti i odgovarajućeg sustava pročišćavanja oborinskih onečišćenih voda i
· upotreba praškastih (u rinfuzi) eksploziva kod miniranja većeg opsega.



Zona ograničenja i nadzora, III. zona
Članak 7.
III. zona sanitarne zaštite Izvorišta obuhvaća dijelove sliva od vanjske granice II. zone do granice s koje je moguće tečenje kroz podzemlje do vodozahvata u razdoblju od 1 do 10 dana u uvjetima velikih voda, odnosno područja s kojih su utvrđene prividne brzine podzemnih tečenja od 1 do 3 cm/s, odnosno područje koje obuhvaća pretežiti dio slivnog područja (klasični statističko-hidrogeološki sliv).

III. zona kao zona ograničenja i nadzora obuhvaća područje uključeno u pretežiti dio neposrednog slivnoga područja, a obuhvaća predjele predviđene za istraživanje glavnih drenažnih sustava u budućem razvitku izvorišta.

Granična crta ove zone određena je tako da obuhvati sliv potoka Lanište u cijelom području protezanja naslaga srednjega miocena.

Granica je u prostoru definirana na zapadu hrbtom Kranjčevog brda, na jugu granica vodonosnika, a time i granica zone proteže se između Kranjčevog brda i predjela Klanac, dok se na istoku može pratiti  površinski kao razvodnica Slatinskog jarka i Crnog potoka, Sjeverni rub granice III zone  definirana je u regionalno nepropusnim naslagama nizvodno od izvoriša između predjela Kranjčevo brdo i Šipovača .

Granična crta ove zone određena je tako da: 
Na istoku granica počinje od najistočnije točke u k.č.br. 553 u k.o. Gradac Našički u naravi šumski put, dalje ide jugoistočnim rubom šumskog puta ujedno i granicom k.o. Gradac Našički do trenutka kada ovaj put zakreće u pravcu juga, zatim granica krivuda presjecajući k.č.br. 461/1 u k.o. Gradac Našički, presjeca granicu k.o. i ulazi u k.o. Seona presjecajući k.č.br. 323/1 u k.o. Seona, te se kreće šumskim putem prema sjeveroistuku dalje presjecajući k.č.br. 382/2, 382/1 i dolazi do južnog ruba k.č.br. 381, dalje ide prateći zapadnu granicu k.č.br. 382/1, 380/2, zakreće prema jugoistuku prateći sjeveroistočne granice k.č.br. 380/2, 378/1, 376/1, 375/2 i 374/1 zakreće prema sjeveroistoku prateći sjeveroistočnu granicu k.č.br. 373/2 i 367/1a, te zakreće prema jugoistoku prati jugozapadnu granicu k.č.br. 894, koju presjeca te nastavlja pratiti južnu granicu k.č.br. 366/1, 366/2, 365/4, 406/20, 434/1, 441/7, 441/2, 441/5, dalje presjeca k.č.br. 900/1 i dolazi do spoja k.č.br. 454/2 i 454/3. Dalje nastavlja jugozapadnim rubom čestice k.č.br. 454/3, presjeca k.č.br. 892 dolazi do k.č.br. 450/6 i nastavlja dalje jugozapadnim rubom k.č.br. 450/6 i 452/3, nakon čega zakreće prema jugu prateći zapadni rub k.č.br. 452/4, nakon čega presjeca k.č.br. 464/9 u smjeru jugoistoka prema k.č.br. 461/2 u k.o. Gradac Našički, prateći istočnu rub k.č.br. 461/2 i dolazi do početne točke.

Granice III. zone ucrtane su na karti u mjerilu 1:10000 koja je sastavni dio ove Odluke.

Članak 8.
Unutar područja III. zone, pored zabrana iz članka 6. Odluke, dodatno se zabranjuje:
· skladištenje i odlaganje otpada, gradnja odlagališta otpada osim sanacija postojećeg u cilju njegovog zatvaranja, građevina za zbrinjavanje otpada uključujući spalionice otpada te postrojenja za obradu, oporabu i zbrinjavanje opasnog otpada,
· građenje cjevovoda za transport tekućina koje mogu izazvati onečišćenje voda bez propisane zaštite voda,
· izgradnja benzinskih postaja bez spremnika s dvostrukom stjenkom, uređajem za automatsko detektiranje i dojavu propuštanja te zaštitnom građevinom (tankvanom),
· podzemna i površinska eksploatacija mineralnih sirovina osim geotermalnih voda i mineralnih voda.



Zona strogog ograničenja i nadzora, II. zona
Članak 9.
II. zona sanitarne zaštite Izvorišta obuhvaća glavne podzemne drenažne smjerove u neposrednom slivu izvorišta, s mogućim tečenjem kroz pukotinski sustav vodonosnika do zahvata vode u trajanju do 24 sata, odnosno područja s kojih su utvrđene prividne brzine podzemnih tečenja, u uvjetima velikih voda, veće od 3,0 cm/s, odnosno unutarnji dio klasičnog priljevnog područja. Obuhvaća područje neposredne okolice izvorišta uključujući područje na kojemu se očekuje koncentracija podzemnih tokova.

II zona obuhvaća glavne podzemne drenažne smjerove izvorišta. Područje s takvim obilježjima obuhvaća dolinu i kanjon potoka Lanište uzvodno od izvora Seona do šumskoga puta koji se odvaja za kanjon Slatinskoga jarka i obuhvaća slijedeće k.č.br.: 323/1, 345, 347, dio 348, 349, dio 350, dio 351, dio 352, dio 446, dio 447, dio 449, 464/9, 888, 892, 899 i 900/1 u k.o. Seona te k.č.br.: dio 461/1, dio 461/2 i dio 550 u k.o. Gradac Našički.
Granice II. zone ucrtane su na karti u mjerilu 1:5000 koja je sastavni dio ove Odluke.

Članak 10.
Unutar područja II. zone zaštite izvorišta primjenjuju se zabrane iz članaka 6. i 8. ove Odluke, a dodatno se zabranjuje i:
· poljoprivredna proizvodnja, osim ekološke proizvodnje uz primjenu dozvoljenih gnojiva i sredstava za zaštitu bilja prema posebnom propisu,
· stočarska proizvodnja, osim poljoprivrednog gospodarstva odnosno farme do 20 uvjetnih grla uz provedbu mjera zaštite voda propisanih odgovarajućim programom zaštite voda od onečišćenja uzrokovanog nitratima poljoprivrednog podrijetla i načela dobre poljoprivredne prakse,
· gradnja groblja i proširenje postojećih,
· ispuštanje pročišćenih i nepročišćenih otpadnih voda s prometnica,
· građenje svih industrijskih postrojenja koje onečišćuju vode i vodni okoliš,
· građenje drugih građevina koje mogu ugroziti kakvoću podzemne vode,
· sječa šume osim sanitarne sječe i
· skladištenje i odlaganje otpada, gradnja odlagališta otpada, osim sanacija postojećih u cilju njihovog zatvaranja, građevina za zbrinjavanje otpada uključujući spalionice otpada, regionalnih i županijskih centara za gospodarenje otpadom, reciklažnih dvorišta i pretovarnih stanica za otpad ako nije planirana provedba mjera zaštite voda te postrojenja za obradu, oporabu i zbrinjavanje opasnog otpada.

Zona strogog režima zaštite i nadzora, I. zona
Članak 11.
Zona strogog režima zaštite i nadzora, I. zona, utvrđuje se radi zaštite izvorišta, vodozahvatnih građevina i njihove neposredne okolice od bilo kakvog oštećenja, onečišćenja vode te drugih slučajnih ili namjernih štetnih utjecaja.

Obuhvaća neposredno naplavno područje zahvata vode, izvor, kaptažu, crpne stanice, uređaje za kondicioniranje vode, građevine za čuvanje mjesta umjetnog napajanja vodonosnika sa pukotinskom poroznosti, bez obzira na udaljenost od zahvata vode.

Vodozaštitno područje izgrađeno je u obliku kakav se smatra nužnim za zaštitu postojećeg crpilišta i mogućih izmjena u razvoju crpilišta. To je parcela približnih dimenzija 20x65 m koja je ograđena, a nalazi se u k.o. Seona na k.č.br. dio 323/11.

Granice I. zone ucrtane su na kartama u mjerilu 1:1000 koje su sastavni dio ove Odluke.

Članak 12.
Javni isporučitelj vodne usluge javne vodoopskrbe (u daljnjem tekstu: Isporučitelj) nositelj je stvarnoga prava na zemljištu u I. zoni.

Članak 13.
Pristup I. zoni dopušten je samo radnicima Isporučitelja, koji rade na poslovima crpljenja i transporta vode, opažanjima u sklopu praćenja rada Izvorišta, te nadležnim inspekcijskim tijelima.

Pristup trećim osobama dopušten je isključivo uz prethodnu najavu i posebno odobrenje Isporučitelja.

Svaki posjet I. zoni registrira se u dnevnik koji vodi Isporučitelj.

Članak 14.
U I. zoni sanitarne zaštite Izvorišta zabranjuju se sve aktivnosti osim onih koje su vezane za zahvaćanje, kondicioniranje i transport vode u vodoopskrbni sustav.

U sklopu mjera zaštite, Isporučitelj je obvezan:
1. pri izgradnji novih i zamjenskih zdenaca izvesti zatvoreni objekt oko eksploatacijskih zdenaca prema projektnoj dokumentaciji i ostvariti zaštitu u skladu s člankom 13. ove Odluke;
2. ostvariti površinsko otjecanje nasipavanjem terena;
3. postaviti stalnu rasvjetu za vrijeme smanjene vidljivosti ili uspostaviti sustav povremenog uključivanja rasvjete na signal daljinske detekcije približavanja zahvatu;
4. organizirati tehničko osiguranje izvorišta i
5. izraditi rješenje odvodnje otpadnih voda iz objekata na Izvorištu u skladu s obvezama propisanim za II. zonu.
Članak 15.
Mjere zaštite i uređenja I. zone određene ovom Odlukom provodi Isporučitelj.

Isporučitelj iz prethodnoga stavka obvezan je po nalogu nadležnih inspekcijskih službi poduzeti i dodatne odgovarajuće mjere zaštite.

Mikrozoniranje
Članak 16.
Iznimno od odredbi članaka 6., 8. i 10. ove Odluke mogu se dopustiti određeni zahvati u prostoru odnosno određene djelatnosti u zonama sanitarne zaštite:
1. ako se provedu detaljni vodoistražni radovi kojima se ispituje utjecaj užega prostora zone sanitarne zaštite u kojem se namjerava izvesti zahvat u prostoru, odnosno obavljati određena djelatnost (mikrozona) na vodonosnik,
2. ako se na temelju detaljnih vodoistražnih radova izradi poseban elaborat koji ima za svrhu dokazati okolnosti iz stavka 2. odnosno 3. ovoga članka (dalje u tekstu: elaborat mikrozoniranja),
3. ako se elaboratom mikrozoniranja predvide odgovarajuće mjere zaštite vodonosnika u mikrozoni.
4. dopušta se izgradnja centra za gospodarenje otpadom (u daljnjem tekstu: centar), sukladno posebnim propisima o otpadu, pod sljedećim uvjetima:
a. da je zahvat centra planiran odgovarajućim planskim dokumentima gospodarenja otpadom usklađenim s planskim dokumentima upravljanja vodama,
b. da su za lokaciju centra, odnosno uži prostor zone sanitarne zaštite u kojem se isti namjerava izgraditi, provedeni detaljni vodoistražni radovi kojima je ispitan mogući utjecaj zahvata centra na stanje vodnog tijela iz kojeg se zahvaća ili je rezervirano za zahvaćanje vode namijenjene ljudskoj potrošnji, uključujući i vodna tijela mineralne i termomineralne vode, te da je na temelju istih moguće utvrditi i provesti odgovarajuće mjere zaštite voda koje će osigurati najmanje dobro stanje toga vodnog tijela u skladu sa standardima propisanim posebnim propisom o standardu kakvoće voda,
c. da je lokacija centra izvan poplavnog područja ili zaštićena od štetnog djelovanja voda,
d. da je osigurana privremena i trajna zaštita od prodora oborinskih voda u građevinu za trajno odlaganje nakon obrade i/ili oporabe otpada u sklopu centra te spriječeno istjecanje iz nje u okolni prostor (vodonepropusnost), a posebno u vode,
e. da se tijekom rada centra provodi stalni pojačani monitoring emisija otpadnih voda kao i stanja voda u priljevnom području vodocrpilišta (izvorišta) za koje postoji rizik od onečišćenja koje potječe iz centra u skladu s odgovarajućim vodopravnim aktom na teret pravne osobe koja upravlja centrom,
f. da se provodi pojačani monitoring vodonepropusnosti svih građevina u sustavu centra prema odgovarajućem vodopravnom aktu.
Elaborat mikrozoniranja u zoni sanitarne zaštite Izvorišta mora dokazati neštetnost zahvata u prostoru mikrozone (dalje u tekstu: zahvat u mikrozoni) odnosno neštetnost obavljanja djelatnosti u mikrozoni u odnosu na ovom Odlukom propisanu svrhu utvrđivanja zone.

Elaborat mikrozoniranja u zoni sanitarne zaštite Izvorišta mora dokazati da su geološke značajke i hidrogeološki odnosi priljevnog područja u mikrozoni bitno drukčiji od značajki na temelju kojih je utvrđena zona sanitarne zaštite Izvorišta u kojoj se mikrozona nalazi.

Zahvat u mikrozoni
Članak 17.
Investitoru planiranog zahvata u mikrozoni vodopravnim uvjetima će se odrediti provođenje radnji iz članka 16. ove Odluke.

Dokaže li se okolnost iz članka 16. stavka 2. odnosno stavka 3. ove Odluke, vodopravnim uvjetima će se odrediti uvjeti za poduzimanje zahvata u mikrozoni i obveza poduzimanja mjera zaštite.

Izvedba zahvata u mikrozoni provodi se uz vodni nadzor.

Ne dokaže li se okolnost iz članka 16. stavka 2. odnosno stavka 3. ove Odluke Hrvatske vode će postupiti po odredbi članka 146. stavak 1. točka 1. Zakona o vodama („Narodne novine” br. 153/09., 63/11., 130/11., 56/13. i 14/14.) ( u daljnjem tekstu: Zakon o vodama).

Djelatnost u mikrozoni
Članak 18.
Radnje iz članka 16. ove Odluke radi dopuštenja obavljanja djelatnosti koje su inače zabranjene u zoni sanitarne zaštite provodi zainteresirana osoba ili jedinica lokalne samouprave, na koju se Odluka odonosi odnosno Osječko-baranjska županija.

Dokaže li se okolnost iz članka 16. stavka 2. odnosno stavka 3. ove Odluke, upravni odjel Osječko-baranjske županije nadležan za vodno gospodarstvo, donosi uz suglasnost Hrvatskih voda akt kojim dopušta obavljanje djelatnosti u mikrozoni.
Ne dokaže li se okolnost iz članka 16. stavka 2. odnosno stavka 3. ove Odluke, Upravni odjel Osječko-baranjske županije nadležan za vodno gospodarstvo, obavijestiti će zainteresiranu osobu ili osobe da su na snazi zabrane iz ove Odluke i Pravilnika.
POSTAVLJANE OZNAKA ZONA SANITARNE ZAŠTITE
Članak 19.
Isporučitelj koji upravlja izvorištem obvezan je na ogradu koja omeđuje I. zonu. postaviti natpisne ploče koje označavaju granicu iste.
Natpisna ploča iz prethodnoga stavka pravokutnog je oblika crvene boje, sljedećeg sadržaja:
„Izvorište Seona
I. zona zaštite
Zona strogoga režima zaštite i nadzora
Zabranjen pristup neovlaštenim osobama“.

Članak 20.
Oznake II. zone trebaju se postaviti na mjestima ulaska i izlaska iz ove zone na svim poljskim i šumskim putovima.

Natpisna ploča iz prethodnoga stavka pravokutnog je oblika žute boje, sljedećeg sadržaja:
„Izvorište Seona
II. zona zaštite
Zona strogog ograničenja i nadzora
U slučaju nezgode nazvati 112”

Članak 21.
Oznake III. zone trebaju se postaviti na mjestima ulaska i izlaska iz ove zone na svim na svim poljskim i šumskim putovima, te lokalnim cestama.

Natpisna ploča iz prethodnoga stavka pravokutnog je oblika plave boje, sljedećeg sadržaja:
„Izvorište Seona
III. zona zaštite
Zona ograničenja i nadzora
U slučaju nezgode nazvati 112.”

Članak 22.
Oznake IV. zone trebaju se postaviti na mjestima ulaska i izlaska iz ove zone na svim na svim poljskim i šumskim putovima, te lokalnim cestama.

Natpisna ploča iz prethodnoga stavka pravokutnog je oblika plave boje, sljedećeg sadržaja:
„Izvorište Seona
IV. zona zaštite
Zona ograničenja
U slučaju nezgode nazvati 112.”


MJERE AKTIVNE ZAŠTITE
Članak 23.
Radi ostvarenja učinkovite zaštite Izvorišta propisuju se dodatne mjere kontrole provođenja zaštite, te ispravnosti vode, stanja podzemnih voda i izdašnosti Izvorišta.
Neposredni nadzor nad propisanim mjerama zaštite



Članak 24.
U slučaju iznenadnih i izvanrednih onečišćenja, Isporučitelj je obvezan postupiti sukladno Operativnome planu interventnih mjera u slučaju izvanrednih i iznenadnih onečišćenja.

Objekti opažačkoga sustava (monitoringa)
Članak 25.
Opažački sustav izvorišta Seona treba obuhvatiti opažanje protoka i kakvoće vode na zahvatu izvorišta i na izlaznom cjevovodu prema vodoopskrbnoj mreži.

Kontrola podzemnih voda
Članak 26.
Radi ostvarenja učinkovite kontrole stanja kvalitete podzemnih voda i izdašnosti izvorišta obvezatno je provoditi:
1. provoditi mjerenje izdašnosti izvorišta jednom tjedno opažanjem:
· protoka na vodomjeru i
· izdašnosti preljeva iz kaptaže,
2. Uzimanje uzoraka vode iz izvora i provedba fiziklano-kemijskih i mikrobioloških pokazatelja.

Verifikacija rada izvorišta i sustava opažanja
Članak 27.
Verifikaciju rada Izvorišta glede stanja podzemne vode i izdašnosti vodonosnika, izvora te sustava opažanja treba provoditi svakih pet godina.

Članak 28.
Sve djelatnosti koje nisu izričito zabranjene ovom Odlukom, na području zona sanitarne zaštite Izvorišta smiju se obavljati isključivo na način da se njihovim obavljanjem ne ugrožava izdašnost i zdravstvena ispravnost vode za ljudsku potrošnju i uz prethodnu suglasnost Isporučitelja.


MJERE SANACIJE VODOZAŠTITNOGA PODRUČJA
Članak 29.
Program mjera sanacije (u daljnjem tekstu: Program) je podloga za sustavno saniranje zatečenoga stanja u okolišu u zonama zaštite Izvorišta i izradu, po potrebi, projektnih zadataka za pojedine sanacijske zahvate.

Članak 30.
Program sadržava: popis svih onečišćivača na području zona sanitarne zaštite, prioritetne sanacijske zahvate, rokove provedbe sanacijskih zahvata, troškove sanacije i obveznike financiranja provedbe Programa.
Sastavni dio Programa osim onih iz stavka 1. ovoga članka su:
1. Karte s ucrtanim granicama zona zaštite u mjerilu 1:25000, i 1:5000 s naznačenim građevinama i područjima koji mogu negativno utjecati na kakvoću vode ili izdašnost izvorišta,
2. Plan izgradnje sustava javne odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda u zonama zaštite izvorišta i priključenja svih korisnika na isti sustav, 
3. Plan i očevidnik evidencije i kontrole stanja zdenaca na cijelom području zona sanitarne zaštite izvorišta,
4. Plan uređenja okoliša na izvorištu i program dopune piezometarskih gnijezda uključenih u redoviti monitoring Izvorišta,
5. Plan poljoprivredne proizvodnje u skladu sa zahtjevima zaštite Izvorišta, uključujući analizu potreba za prenamjenom poljoprivrednih površina i promjenom poljoprivrednih kultura,
6. Program provedbe i očevidnike redovitog praćenja stanja i kakvoće voda u zonama zaštite,
7. popis:
· građevina i postrojenja koje je potrebno sanirati,
· aktivnih i napuštenih zdenaca izvan vlasništva pravne osobe koja upravlja Izvorištem
· građevina i postrojenja koje nije moguće sanirati pa ih treba ukloniti,
· građevina i postrojenja u kojima se koriste opasne tvari uz naznaku opasne tvari koja se koristi,
· spremnike naftnih derivata koje treba ukloniti, odnosno sanirati,
· odlagališta otpada koje treba ukloniti, odnosno sanirati,
· područje devastiranih površina koje treba urediti, osobito površine iskopa zemlje

Članak 31.
Program za I. zonu predlaže i njegovu izradu osigurava Isporučitelj.

Program za II., III. i IV. zonu predlaže Isporučitelj koji obavlja djelatnost javne vodoopskrbe i jedinice lokalne samouprave koje koriste vodu iz Izvorišta uz suradnju Hrvatskih voda i nadležnih tijela Osječko-baranjske županije.


IZVORI I NAČIN FINANCIRANJA
Članak 32.
Financijska sredstva potrebna za sustavno praćenje stanja podzemnih voda i provođenje mjera zaštite i sanacije unutar I. Zone osigurava Isporučitelj.

Financijska sredstva za sustavno praćenje stanja podzemnih voda na području II., III. i IV. Zone osiguravaju Hrvatske vode, pravne osobe kojima je uvjetovano obvezno praćenje utjecaja građevine na podzemne vode te općine na čijem se području koristi voda za javnu vodoopskrbu iz Izvorišta Seona razmjerno količini vode koja se isporučuje na području svake jedinice lokalne samouprave.

Financijska sredstva potrebna za provođenje mjera zaštite u II., III. i IV. Zoni osiguravaju Isporučitelj , Hrvatske vode, pravna osoba koja upravlja prometnicama,  vlasnik, odnosno korisnik građevine, zemljišta ili uređaja te jedinice lokalne samouprave, svako u dijelu koji mu pripada sukladno obvezama iz Zakona i ove Odluke.

Financijska sredstva potrebna za provođenje sanacijskih mjera u II., III. i IV. Zoni osiguravaju vlasnik, odnosno korisnik građevine, zemljišta ili uređaja.

Praćenje stanja utjecaja postojećih građevina, odnosno obavljanja zabranjenih djelatnosti na izvorištu Seona, do donošenja program mjera sanacije unutar zona sanitarne zaštite financiraju pravne i fizičke osobe koje su vlasnici građevina ili koji obavljaju zabranjenu djelatnost.

Kada su radi zaštite izvorišta Seona u zonama sanitarne zaštite, potrebna posebna povećana ulaganja u komunalne vodne građevine, potrebna sredstva za takva ulaganja osiguravaju se sukladno zakonu kojim se uređuje financiranje vodnog gospodarstva. 

Jedinice lokalne samouprave na čijem se području nalazi Izvorište Seona mogu predložiti Osječko – baranjskoj županiji da se sukladno zakonu kojim se uređuje financiranje vodnoga gospodarstva uvede naknadu za razvoj, radi financiranja potreba iz prethodnog stavka.


NADZOR NAD PROVOĐENJEM ODLUKE
Članak 33.
Nadzor nad provođenjem ove Odluke obavlja Isporučitelj, jedinice lokalne samouprave, Hrvatske vode, ovlaštena pravna osoba koja upravlja prometnicama čije dionice prolaze kroz zonu sanitarne zaštite izvorišta Seona te nadležna tijela državne uprave.

Isporučitelj obavlja redovitu neposrednu kontrolu nad provođenjem mjera zaštite izvorišta Seona putem posebno ovlaštenog i osposobljenog radnika koji o provedenoj kontroli sastavlja odgovarajući zapisnik. 

Jedinice lokalne samouprave obavljaju redovitu neposrednu kontrolu nad provođenjem mjera zaštite izvorišta Seona na dijelu područja II., III. i IV. zone sanitarne zaštite koje pripada toj jedinici lokalne samouprave, putem komunalnog redarstva koji o provedenoj kontroli sastavlja odgovarajući zapisnik. 
Isporučitelj i jedinice lokalne samouprave, dužni su bez odlaganja neposredno po saznanju o nastanku opasnosti od onečišćenja voda ili o onečišćenju voda poduzeti propisane mjere sukladno Državnom planu mjera za slučaj izvanrednih i iznenadnih onečišćenja voda i nižim planovima mjera donesenim na osnovi tog plana. 

Isporučitelj i jedinice lokalne samouprave, u slučaju iz stavka 4. ovog članka dužni su bez odlaganja, a ovisno o nadležnosti za provođenje inspekcijskog nadzora , izvijestiti:
· državnog vodopravnog inspektora
· inspektora zaštite okoliša
· poljoprivrednog inspektora
· inspektora cestovnog prometa. 

Članak 34.
Inspekcijski nadzor nad primjenama odredaba ove Odluke obavljaju nadležne inspekcije temeljem posebnih propisa.

Članak 35.
Pravne ili fizičke osobe, koje učine bilo kakve djelatnosti ili radnje u prostoru zona zaštite izvorišta Seona, koje su suprotne odredbama važećih zakonskih propisa i ove Odluke, dužne su u roku i na način kako to odredi nadležno nadzorno tijelo, otkloniti posljedice te djelatnosti ili radnje o vlastitom trošku.

PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE
Članak 36.
Skupština Osječko - baranjske županije donijet će Program u roku od 12 mjeseci od dana donošenja ove Odluke, koji će postati sastavni dio ove odluke.




Članak 37.
Obvezuju se jedinice lokalne samouprave na području Osječko - baranjske županije, kao i Osječko - baranjska županija da u roku od jedne godine od dana stupanja na snagu ove Odluke usklade svoje prostorne planove s odredbama ove Odluke.

Do usklađenja dokumenta prostornog uređenja jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave iz stavka 1. ovoga članka, mjerodavne su granice zona sanitarne zaštite utvrđene ovom Odlukom.

Članak 38.
Na sve mjere, prava i obveze u zonama sanitarne zaštite koje nisu određene ovom Odlukom primjenjuju se odredbe Pravilnika o uvjetima za utvrđivanje zona sanitarne zaštite izvorišta (Narodne novine br. 66/11, 47/13). Ova se odredba naročito odnosi na mikrozoniranje, postojeće građevine i postojeće djelatnosti u zoni zaštite i dr.

Članak 39.
Na pravne ili fizičke osobe koje postupaju protivno odredbama ove Odluke primjenjuju se prekršajne odredbe Zakona o vodama.

Članak 40.
          	Karte zona sanitarne zaštite iz članaka 4. ove Odluke, sastavni su dio Odluke i ne objavljuju se.
Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u “Županijskom glasniku Osječko - baranjske županije“.



ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA
OSJEČKO - BARANJSKE ŽUPANIJE
Klasa:	_____________________
Urbroj:	_____________________
Osijek,	_____________________
Predsjednik:
Dragan Vulin


















Na temelju članka 91. stavka 3. točke 2. Zakona o vodama („Narodne novine” br. 153/09., 63/11., 130/11., 56/13. i 14/14.), članaka 7. Pravilnika o uvjetima za utvrđivanje zona sanitarne zaštite izvorišta („Narodne novine“, broj 66/11. i 47/13.) i članka 30. točka 2. Statuta Osječko-baranjske županije ( „Županijski glasnik“ broj 2/95., 2/97., 3/99., 3/01., 9/03., 13/05., 2/06., 5/09., 16/09., 2/13. i 7/14. – pročišćeni tekst ) uz prethodnu suglasnost Hrvatskih voda KLASA: 325-03/18-01/054, URBROJ: 374-22-2-18-5 od 29. svibnja 2018. Skupština Osječko - baranjske županije donijela je na __. sjednici održanoj ______________. godine donijela je


ODLUKU
o zaštiti izvorišta Velimirovac
OPĆE ODREDBE
Članak 1.
U cilju osiguranja zaštite izvorišta od onečišćenja ili drugih utjecaja koji mogu nepovoljno djelovati na njegovu izdašnost, ovom Odlukom o zaštiti izvorišta Velimirovac (u daljnjem tekstu: Odluka) propisuje se: veličina i granice zona sanitarne zaštite; ograničenja i zabrane koje se odnose na aktivnosti koje mogu štetno utjecati na stanje voda koje se zahvaćaju iz izvorišta; mjere aktivne zaštite; mjere sanacije vodozaštitnog područja; izvori i način financiranja provedbe mjera zaštite te nadzor nad provođenjem Odluke

Članak 2.
Zone sanitarne zaštite izvorišta Velimirovac određuju se sukladno Pravilniku o uvjetima za utvrđivanje zona sanitarne zaštite izvorišta („Narodne novine“, broj 66/11. i 47/13.) (u daljnjem tekstu: Pravilnik) i Elaboratu o zonama sanitarne zaštite crpilišta Velimirovac iz 2009. i Elaboratu o usklađenju zona sanitarne zaštite izvorišta Velimirovac iz 2012. godine  koje je izradio Rudarsko-geološko-naftni fakultet, Sveučilišta u Zagrebu.

Ovim vodoistražnim radovima utvrđeno je postojanje, rasprostiranje, količina i kakvoća podzemnih voda na prostoru izvorišta Velimirovac, te hidrogeološke i hidrološke značajke zahvaćenoga vodonosnika. 

Na osnovi navedenih istražnih radova utvrđeno je da se na prostoru izvorišta Velimirovac radi o podzemnom vodonosniku s međuzrnskom poroznosti, u kojem se podzemne vode prihranjuju infiltracijom oborinskih voda.

ZONE IZVORIŠTA – MJERE ZAŠTITE
Članak 3.
Sukladno članku 10. Pravilnika, za izvorište Velimirovac (u daljnjem tekstu: Izvorište) sa zahvaćanjem podzemnih voda iz vodonosnika s međuzrnskom poroznosti, određuju se:
- zona ograničenja i nadzora 			– III. zona,
- zona strogog ograničenja i nadzora		– II. zona,
- zona strogog režima zaštite i nadzora	– I. zona.
Zone sanitarne zaštite izvorišta prostiru se na području grada Našica i Općine Đurđenovac.

Članak 4.
Zone sanitarne zaštite Izvorišta iz članka 3. ove Odluke, opisane su u daljnjem tekstu i ucrtane na kartama i to u mjerilu 1:1000 za I. zonu (karta 1a, 1b, 1c, 1d i 1e), 1:5000 za II. zonu (karta 2) i 1:25000 za III. zonu (karta 3), koje su sastavni dio ove Odluke.

Zona ograničenja i nadzora, III. zona

Članak 5.
III. zona sanitarne zaštite Izvorišta utvrđuje se osobito radi smanjenja rizika onečišćenja podzemne vode od teško razgradivih opasnih i onečišćujućih tvari.

Članak 6.
Vanjska granica III. zone približno odgovara području pretežitog napajanja podzemnih voda ovog Izvorišta, a prostor je približno podudaran s 25-godišnjom izokronom za najnepovoljniji slučaj uvjeta toka podzemnih voda do maksimalne crpne količine od 120 l/s.

Granična crta ove zone određena je tako da:
S južne strane započinje od mosta na prometnici koji u naravi čini spoj k.č.br. 3452/1 i k.č.br. 5339/1 u k.o. Našice, nastavlja zapadnim rubom k.č.br. 5339/1, dalje nastavlja prema sjeveru zapadnim rubom kanala koji u naravi čini k.č.br. 5339/2 u k.o. Našice, dolazi do granice k.o. Našice i prelazi u k.o. Breznica Našička gdje nastavlja zapadnim rubom kanala koji u naravi čini k.č.br. 2348 prema sjeveru do spoja s kanalom koji u naravi čini k.č.br.1263 gdje granica zakreće prema zapadu južnim rubom kanala, prelazi željezničku prugu i nastavlja južnim rubom kanala koji u naravi čini k.č.br. 2345 do državne ceste D2 koju presjeca i nastavlja jugozapadnim rubom ceste prema naselju Lađanska koja u naravi čini k.č.br. 2461, zakreće prema naselju Lila i nastavlja južnim rubom ceste koja u naravi čini k.č.br. 2655, prelazi u k.o. Klokočevci i nastavlja istim smjerom duž ceste koja u naravi čini k.ć.br. 1245 kroz Lilu do prometnice Našice - Donji Miholjac koja u naravi čini k.č.br. 1196, presjeca cestu i nastavlja njenim zapadnim rubom do spoja s k.č.br. 771 od ove točke nastavlja južnim rubom k.č.br. 771 do spoja s kanalom koji u naravi čini k.č.br. 1109, nastavlja njegovim južnim rubom do spoja sa "Starim kanalom" koji u naravi čini k.č.br. 1047, nastavlja njegovim istočnim rubom, prelazi u k.o. Pribiševci gdje kanal postaje k.č.br. 440, pa zatim k.č.br.  439/4, dolazi do k.č.br. 308, te ide istočnim i južnim rubom ove čestice do istočnog spoja s k.č.br. 439/1 te nastavlja istočnim rubom ove čestice, presjeca prometnicu Pribiševci - Đurđenovac i nastavlja istom stranom kanala do spoja s k.č.br. 127/22 gdje presjeca kanal i nastavlja sjeverozapadnim rubom k.č.br. 213, 210/3, 209, 207/2, 207/3, 201/1, 201/2, 198/3 198/9, 198/2 i 190/3 ovdje granica zakreće prema jugu istočnim rubom k.č.br. 199, 197/4, 197/3 i 197/1, presjeca poljski put koji u naravi čini k.č.br. 230/10 i jugoistočnim rubom k.č.br. 225/3 dolazi do željezničke pruge ovdje granica zakreće prema jugoistoku uz prugu koja u naravi čini k.č.br. 230/180 i ide jugozapadnim rubom k.č.br. 227/5, 9999/9, 228/1, 230/1, 144/7 do spoja s kanalom koji u naravi čini k.č.br. 144/2, prelazi prugu pa ulazi u k.o. Našice gdje nastavlja  rubom kanala sjeveroistočnim rubom k.č.br. 5324, do mjesta skretanja kanala prema jugositoku te nastavlja zapadnim i jugozapadnim rubom k.č.br. 4622, zakreće prema jugozapadu sjeverozapadnim i jugozapadnim rubom k.č.br. 4627/1 do spoja s k.č.br. 4627/9, pa nastavlja prema jugu istočnim rubom k.č.br. 1888 pa dalje istim smjerom do ceste koja u naravi čini k.č.br. 3498. Prelazi cestu te nastavlja prema jugu njezinim istočnim rubom u naravi k.č.br. 1894 do ceste koja u naravi čini k.č.br. 3500/5, k.č.br. 3500/4, k.č.br. 3500/2 i k.č.br. 3500/1 ide njihovim sjeveroistočnim rubovima do spoja s prometnicom koja u naravi čini k.č.br. 3510/1. Granica nastavlja prema istoku sjevernim rubom prometnice k.č.br. 3510/1, presjeca prometnicu k.č.br. 3502/1, zakreće prema jugu istočnim rubom k.č.br. 3510/1, prelazi kanal i u nastavku postaje k.č.br. 3509/1, prelazi cestu koja u naravi čini kč.br. 3503/4 i nastavlja istočnim rubom prometnice 3508 do spoja s prometnicom kč.br. 3513/1 čijim sjevernim rubom ide prema istoku, dolazi do k.č.br. 3455 prelazi cestu i nastavlja južnim rubom k.č.br. 3455 prema istoku do spoja sa željezničkom prugom koja je u naravi k.č.br. 3474/1 i nastavlja zapadnim i sjevernim rubom k.č.br. 3474/1 do spoja s k.č.br.  3516/1 pa nastavlja prema istoku sjevernim rubom k.č.br. 3516/1 do polazne točke kod spoja s k.č.br. 3452/1.

Granice III. zone ucrtane su na karti u mjerilu 1:25 000 koja je sastavni dio ove Odluke.




Članak 7.
Unutar područja III. zone zabranjeno je:
· ispuštanje nepročišćenih otpadnih voda,
· skladištenje i odlaganje otpada, gradnja odlagališta otpada osim sanacija postojećeg u cilju njegovog zatvaranja, građevina za zbrinjavanje otpada uključujući spalionice otpada te postrojenja za obradu, oporabu i zbrinjavanje opasnog otpada,
· građenje kemijskih i industrijskih postrojenja koja koriste onečišćujuće tvari za vode i vodni okoliš,
· izgradnja benzinskih postaja bez spremnika s dvostrukom stjenkom, uređajem za automatsko detektiranje i dojavu propuštanja te zaštitnom građevinom (tankvanom),
· podzemna i površinska eksploatacija mineralnih sirovina osim geotermalnih i mineralnih voda,
· građenje prometnica, aerodroma, parkirališta i drugih prometnih i manipulativnih površina bez kontrolirane odvodnje i odgovarajućeg pročišćavanja oborinskih onečišćenih voda prije ispuštanja u prirodni prijamnik, 
· navodnjavanje radi intenzivne poljoprivredne proizvodnje sukladno Nacionalnom projektu navodnjavanja i gospodarenja poljoprivrednim zemljištem i vodama u Republici Hrvatskoj (2005) i poglavlju 4.2.1.1. za zaštićena područja,
· izvođenje istražnih i eksploatacijskih bušotina kapaciteta crpljenja preko 1100 m3/god., osim onih vezanih uz vodoistražne radove za javnu vodoopskrbu i obnovljive izvore energije
· izgradnje bio-plinskih postrojenja s korištenjem stajskog otpada
U poljoprivrednoj proizvodnji, poljoprivredna gospodarstva obvezna su provoditi mjere propisane odgovarajućim programom zaštite voda od onečišćenja uzrokovanog nitratima poljoprivrednog podrijetla i pridržavati se načela dobre poljoprivredne prakse

Članak 8.
Unutar III. zone sanitarne zaštite obvezno je:
1. Uspostaviti evidenciju i nadzor nad aktivnim bušenim i kopanim zdencima, a zdence koji nisu u funkciji konzervirati (očistiti) i u koliko se ne uključuju u monitoring, tada ih konzervirati ili zatvoriti prema uvjetima koje propisuju Hrvatske vode; 
2. Kod izgradnje i održavanja sustava odvodnje površinskih voda osigurati učinkovito otjecanje voda izvan zone sanitarne zaštite.
3. Pri izgradnji stočnih i peradarskih farmi većih od 75 uvjetnih grla stoke, potrebno je izgraditi monitorig podzemnih voda koji mora biti primjeren za praćenje smjera lokalnoga toka i kakvoće podzemne vode.
4. U poljoprivrednoj proizvodnji poljoprivredna gospodarstva dužna su provoditi mjere propisane odgovarajućim programom zaštite voda od onečišćenja uzrokovanog nitratima poljoprivrednog podrijetla i pridržavati se načela dobre poljoprivredne prakse

Zona strogog ograničenja i nadzora, II. zona
Članak 9.
II. zona sanitarne zaštite Izvorišta utvrđuje se osobito radi smanjenja rizika onečišćenja podzemne vode patogenim mikroorganizmima i drugih štetnih utjecaja koji se mogu pojaviti tijekom zadržavanja vode u podzemlju.

Članak 10.
II zona obuhvaća područje izvan granice I zone do linije od koje podzemna voda ima minimalno vrijeme zadržavanja u podzemlju od 50 dana prije ulaska u vodozahvatni objekt.
U slučaju izvorišta Velimirovac II zona je proširena zbog osiguranja prostora za proširenje izvorišta do maksimalne izdašnosti.

Granična crta ove zone određena je tako da: 
počinje na sjeveru na spoju kanala k.č.br. 5265 i k.č.br. 3547/1 u k.o. Našice te ide prema zapadu južnim rubom kanala k.č.br. 5265 do spoja s k.č.br. 5348, skreće prema jugu te ide istočnom stranom puta k.č.br. 5348, prelazi kanal k.č.br. 5263 i nastavlja istočnom stranom puta k.č.br. 3536/2, prelazi kanal k.č.br. 3538 i nastavlja istočnom stranom puta k.č.br. 3536/6, prelazi kanal k.č.br. 5273 i nastavlja istočnom stranom puta k.č.br. 3537/3 do spoja sa cestom prema Velimirovcu k.č.br. 5352, te skreće prema istoku i nastavlja u duljini od 300 m sjevernim rubom k.č.br. 5352. Nakon toga skreće prema sjeveru i ide paralelno sa zapadnom granicom II. Zone sve do k.č.br. 5272, nakon čega skreće prema sjeverozapadu preko k.č.br. 3536/11 do početne točke.

Granice II. zone ucrtane su na karti u mjerilu 1:5 000 koja je sastavni dio ove Odluke.

Članak 11.
Unutar područja II. zoni zaštite izvorišta primjenjuju se zabrane iz članka 7. ove Odluke, a dodatno se zabranjuje i:
· poljoprivredna proizvodnja, osim ekološke proizvodnje uz primjenu dozvoljenih gnojiva i sredstava za zaštitu bilja prema posebnom propisu,
· stočarska proizvodnja, osim poljoprivrednog gospodarstva odnosno farme do 20 uvjetnih grla uz provedbu mjera zaštite voda propisanih odgovarajućim programom zaštite voda od onečišćenja uzrokovanog nitratima poljoprivrednog podrijetla i načela dobre poljoprivredne prakse,
· ispuštanje pročišćenih i nepročišćenih otpadnih voda s prometnica,
· formiranje novih groblja i proširenje postojećih,
· skladištenje i odlaganje otpada, građevina za zbrinjavanje otpada uključujući spalionice otpada, regionalnih i županijskih centara za gospodarenje otpadom, reciklažnih dvorišta i pretovarnih stanica za otpad ako nije planirana provedba mjera zaštite voda te postrojenja za obradu, oporabu i zbrinjavanje opasnog otpada, gradnja odlagališta otpada osim sanacija postojećih u cilju njihovog zatvaranja, 
· izvođenje istražnih i eksploatacijskih bušotina, osim onih vezanih uz vodoistražne radove za javnu vodoopskrbu i obnovljive izvore energije,
· prekapanje i odvoženje površinskoga pokrivača
· bilo kakvo uskladištenje ili pretakanje naftnih derivata.

Članak 12.
Unutar II. zone sanitarne zaštite obvezno je 
· izgraditi nepropustan sustav odvodnje otpadnih voda, ili izgraditi nepropusnu sabirnu jamu zatvorenog tipa koja se mora redovito prazniti,
· priključiti sve građevine na sustav odvodnje,
· izmjenu ulja na agregatu i transformatorskim stanicama obaviti pomoću posuda prikladnih za transport i isključiti bilo kakvo razlijevanje.

Zona strogog režima zaštite i nadzora, I. zona
Članak 13.
Zona strogog režima zaštite i nadzora, I. zona, utvrđuje se radi zaštite izvorišta, vodozahvatnih građevina i njihove neposredne okolice od bilo kakvog oštećenja, onečišćenja vode te drugih slučajnih ili namjernih štetnih utjecaja.

Članak 14.
Područje I. zone  pokrivaju sljedeće katastarske čestice u K.O. Našice:
· Oko zdenca Z-1 k.č.br. 3537/6 i dio k.č.br. 3539, 3537/2,
· Oko zdenca Z-2 k.č.br. 3536/5,
· Oko zdenca Z-3 k.č.br. 3536/4,
· Oko zdenca B-4 k.č.br. 3536/8,
· Oko zdenca Z-5 k.č.br. 3547/2.
Granice I. zone ucrtane su na kartama u mjerilu 1:1000 koje su sastavni dio ove Odluke.

Članak 15.
Javni isporučitelj vodne usluge javne vodoopskrbe (u daljnjem tekstu: Isporučitelj) nositelj je stvarnoga prava na zemljištu u I. zoni.

Članak 16.
Pristup I. zoni dopušten je samo radnicima Isporučitelja, koji rade na poslovima crpljenja i transporta vode, opažanjima u sklopu praćenja rada Izvorišta, te nadležnim inspekcijskim tijelima.

Pristup trećim osobama dopušten je isključivo uz prethodnu najavu i posebno odobrenje Isporučitelja.

Svaki posjet I. zoni registrira se u dnevnik koji vodi Isporučitelj.

Članak 17.
U I. zoni sanitarne zaštite Izvorišta zabranjuju se sve aktivnosti osim onih koje su vezane za zahvaćanje, kondicioniranje i transport vode u vodoopskrbni sustav.

U sklopu mjera zaštite, Isporučitelj je obvezan:
1. pri izgradnji novih i zamjenskih zdenaca izvesti zatvoreni objekt oko eksploatacijskih zdenaca prema projektnoj dokumentaciji i ostvariti zaštitu u skladu s člankom 16. ove Odluke;
2. ostvariti površinsko otjecanje nasipavanjem terena;
3. postaviti stalnu rasvjetu za vrijeme smanjene vidljivosti ili uspostaviti sustav povremenog uključivanja rasvjete na signal daljinske detekcije približavanja zahvatu;
4. organizirati tehničko osiguranje izvorišta i
5. izraditi rješenje odvodnje otpadnih voda iz objekata na Izvorištu u skladu s obvezama propisanim za II. zonu.

Članak 18.
Mjere zaštite i uređenja I. zone određene ovom Odlukom provodi Isporučitelj.

Isporučitelj iz prethodnoga stavka obvezan je po nalogu nadležnih inspekcijskih službi poduzeti i dodatne odgovarajuće mjere zaštite.

Mikrozoniranje
Članak 19.
Iznimno od odredbi članka 7. i članka 11 ove Odluke mogu se dopustiti određeni zahvati u prostoru odnosno određene djelatnosti u zonama sanitarne zaštite:
1. ako se provedu detaljni vodoistražni radovi kojima se ispituje utjecaj užega prostora zone sanitarne zaštite u kojem se namjerava izvesti zahvat u prostoru, odnosno obavljati određena djelatnost (mikrozona) na vodonosnik,
2. ako se na temelju detaljnih vodoistražnih radova izradi poseban elaborat koji ima za svrhu dokazati okolnosti iz stavka 2. odnosno 3. ovoga članka (dalje u tekstu: elaborat mikrozoniranja),
3. ako se elaboratom mikrozoniranja predvide odgovarajuće mjere zaštite vodonosnika u mikrozoni.
4. izvođenje istražnih i eksploatacijskih bušotina za korištenje voda dozvoljeno je do 1100 m3/god, dok se izvođenje istražnih i eksploatacijskih bušotina za korištenje voda od 1100 do 6000 m3/god može dopustiti samo ako su u vlasništvu pravne osobe koja obavlja djelatnost javne vodoopskrbe (u daljnjem tekstu: Javni isporučitelj ) ili uz njihovo prethodno odobrenje i stalni nadzor nad korištenjem, osim onih vezanih uz obnovljive izvore energije.
5. dopušta se izgradnja centra za gospodarenje otpadom (u daljnjem tekstu: centar), sukladno posebnim propisima o otpadu, pod sljedećim uvjetima:
a. da je zahvat centra planiran odgovarajućim planskim dokumentima gospodarenja otpadom usklađenim s planskim dokumentima upravljanja vodama,
b. da su za lokaciju centra, odnosno uži prostor zone sanitarne zaštite u kojem se isti namjerava izgraditi, provedeni detaljni vodoistražni radovi kojima je ispitan mogući utjecaj zahvata centra na stanje vodnog tijela iz kojeg se zahvaća ili je rezervirano za zahvaćanje vode namijenjene ljudskoj potrošnji, uključujući i vodna tijela mineralne i termomineralne vode, te da je na temelju istih moguće utvrditi i provesti odgovarajuće mjere zaštite voda koje će osigurati najmanje dobro stanje toga vodnog tijela u skladu sa standardima propisanim posebnim propisom o standardu kakvoće voda,
c. da je lokacija centra izvan poplavnog područja ili zaštićena od štetnog djelovanja voda,
d. da je osigurana privremena i trajna zaštita od prodora oborinskih voda u građevinu za trajno odlaganje nakon obrade i/ili oporabe otpada u sklopu centra te spriječeno istjecanje iz nje u okolni prostor (vodonepropusnost), a posebno u vode,
e. da se tijekom rada centra provodi stalni pojačani monitoring emisija otpadnih voda kao i stanja voda u priljevnom području vodocrpilišta (izvorišta) za koje postoji rizik od onečišćenja koje potječe iz centra u skladu s odgovarajućim vodopravnim aktom na teret pravne osobe koja upravlja centrom,
f. da se provodi pojačani monitoring vodonepropusnosti svih građevina u sustavu centra prema odgovarajućem vodopravnom aktu.
Elaborat mikrozoniranja u zoni sanitarne zaštite Izvorišta mora dokazati neštetnost zahvata u prostoru mikrozone (dalje u tekstu: zahvat u mikrozoni) odnosno neštetnost obavljanja djelatnosti u mikrozoni u odnosu na ovom Odlukom propisanu svrhu utvrđivanja zone.

Elaborat mikrozoniranja u zoni sanitarne zaštite Izvorišta mora dokazati da su geološke značajke i hidrogeološki odnosi priljevnog područja u mikrozoni bitno drukčiji od značajki na temelju kojih je utvrđena zona sanitarne zaštite Izvorišta u kojoj se mikrozona nalazi.

Zahvat u mikrozoni
Članak 20.
Investitoru planiranog zahvata u mikrozoni vodopravnim uvjetima će se odrediti provođenje radnji iz članka 19. ove Odluke.

Dokaže li se okolnost iz članka 19. stavka 2. odnosno stavka 3. ove Odluke, vodopravnim uvjetima će se odrediti uvjeti za poduzimanje zahvata u mikrozoni i obveza poduzimanja mjera zaštite.

Izvedba zahvata u mikrozoni provodi se uz vodni nadzor.

Ne dokaže li se okolnost iz članka 19. stavka 2. odnosno stavka 3. ove Odluke Hrvatske vode će postupiti po odredbi članka 146. stavak 1. točka 1. Zakona o vodama („Narodne novine” br. 153/09., 63/11., 130/11., 56/13. i 14/14.) ( u daljnjem tekstu: Zakon o vodama).



Djelatnost u mikrozoni
Članak 21.
Radnje iz članka 19. ove Odluke radi dopuštenja obavljanja djelatnosti koje su inače zabranjene u zoni sanitarne zaštite provodi zainteresirana osoba ili jedinica lokalne samouprave, na koju se Odluka donosi, odnosno Osječko-baranjska županija.

Dokaže li se okolnost iz članka 19. stavka 2. odnosno stavka 3. ove Odluke, upravni odjel Osječko-baranjske županije nadležan za vodno gospodarstvo, donosi uz suglasnost Hrvatskih voda akt kojim dopušta obavljanje djelatnosti u mikrozoni.

Ne dokaže li se okolnost iz članka 19. stavka 2. odnosno stavka 3. ove Odluke, Upravni odjel Osječko-baranjske županije nadležan za vodno gospodarstvo, obavijestiti će zainteresiranu osobu ili osobe da su na snazi zabrane iz ove Odluke i Pravilnika.

POSTAVLJANE OZNAKA ZONA SANITARNE ZAŠTITE
Članak 22.
Isporučitelj koji upravlja izvorištem obvezan je na ogradu koja omeđuje I. zonu. postaviti natpisne ploče koje označavaju granicu iste.

Natpisna ploča iz prethodnoga stavka pravokutnog je oblika crvene boje, sljedećeg sadržaja:
„Izvorište Velimirovac
I. zona zaštite
Zona strogoga režima zaštite i nadzora
Zabranjen pristup neovlaštenim osobama“.

Članak 23.
Oznake II. zone trebaju se postaviti na mjestima ulaska i izlaska iz ove zone na svim poljskim putovima.

Natpisna ploča iz prethodnoga stavka pravokutnog je oblika žute boje, sljedećeg sadržaja:
„Izvorište Velimirovac
II. zona zaštite
Zona strogog ograničenja i nadzora
U slučaju nezgode nazvati 112”

Članak 24.
Oznake III. zone trebaju se postaviti na mjestima ulaska i izlaska iz ove zone na svim magistralnim cestama.

Natpisna ploča iz prethodnoga stavka pravokutnog je oblika plave boje, sljedećeg sadržaja:
„Izvorište Velimirovac
III. zona zaštite
Zona ograničenja i nadzora
U slučaju nezgode nazvati 112.”

MJERE AKTIVNE ZAŠTITE
Članak 25.
Radi ostvarenja učinkovite zaštite Izvorišta propisuju se dodatne mjere kontrole provođenja zaštite, te ispravnosti vode, stanja podzemnih voda i izdašnosti Izvorišta.
Neposredni nadzor nad propisanim mjerama zaštite
Članak 26.
U slučaju iznenadnih i izvanrednih onečišćenja, Isporučitelj je obvezan postupiti sukladno Operativnome planu interventnih mjera u slučaju izvanrednih i iznenadnih onečišćenja.

Objekti opažačkoga sustava (monitoringa)
Članak 27.
Opažački sustav izvorišta Velimirovac treba obuhvatiti opažanje razina podzemne vode i kakvoće podzemne vode, iz eksploatacijskoga i opažačkih zdenaca te količine crpljene vode iz eksploatacijskih zdenaca.

Postojeći motriteljski objekti prikladni za nastavak opažanja podzemne vode su:
· eksploatacijski zdenac Z-1, 
· eksploatacijski zdenac Z-2, 
· eksploatacijski zdenac Z-3, 
· eksploatacijski zdenac B-4, 
· eksploatacijski zdenac Z-5, 
· stari eksploatacijski zdenac EB-51, 
· stari eksploatacijski zdenac EB-52, 
· stari eksploatacijski zdenac EB-6, 
· stari eksploatacijski zdenac EB-7, 
· opažački kopani zdenac KB-1,
· opažački kopani zdenac KB-2,
· opažački kopani zdenac KB-3,
· opažački kopani zdenac KB-4,
· piezometarska bušotina S-1,
· piezometarska bušotina S-2,
· piezometarska bušotina S-3,
· piezometarska bušotina S-4.
· piezometarska bušotina S-5.
·  piezometarska bušotina NP-1.
Kontrola podzemnih voda
Članak 28.
Radi ostvarenja učinkovite kontrole stanja kvalitete podzemnih voda i izdašnosti izvorišta obvezatno je provoditi:
1. Mjerenje razina podzemnih voda u eksploatacijskim i opažačkim zdencima:
· svi radni zdenci svakodnevno,
· opažački zdenci jednom mjesečno,
2. Registriranje rada eksploatacijskih zdenaca kontinuirano (mjerenje protoka, razine vode, vremena rada crpki, tlaka na izlazu iz crpke),
3. Uzimanje uzoraka vode iz eksploatacijskih zdenaca i provedba fiziklano-kemijskih i mikrobioloških pokazatelja.






Verifikacija rada izvorišta i sustava opažanja
Članak 29.
Verifikaciju rada Izvorišta glede stanja podzemne vode i izdašnosti vodonosnika i pojedinih zdenaca te sustava opažanja treba provoditi svakih pet godina ili ranije u slučaju izvedbe novoga zdenca radi proširenja Izvorišta.

Članak 30.
Sve djelatnosti koje nisu izričito zabranjene ovom Odlukom, na području zona sanitarne zaštite Izvorišta smiju se obavljati isključivo na način da se njihovim obavljanjem ne ugrožava izdašnost i zdravstvena ispravnost vode za ljudsku potrošnju i uz prethodnu suglasnost Isporučitelja.

MJERE SANACIJE VODOZAŠTITNOGA PODRUČJA
Članak 31.
Program mjera sanacije (u daljnjem tekstu: Program) je podloga za sustavno saniranje zatečenoga stanja u okolišu u zonama zaštite Izvorišta i izradu, po potrebi, projektnih zadataka za pojedine sanacijske zahvate.

Članak 32.
Program sadržava: popis svih onečišćivača na području zona sanitarne zaštite, prioritetne sanacijske zahvate, rokove provedbe sanacijskih zahvata, troškove sanacije i obveznike financiranja provedbe Programa.

Sastavni dio Programa osim onih iz stavka 1. ovoga članka su:
1. Karte s ucrtanim granicama zona zaštite u mjerilu 1:25000, i 1:5000 s naznačenim građevinama i područjima koji mogu negativno utjecati na kakvoću vode ili izdašnost izvorišta,
2. Plan izgradnje sustava javne odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda u zonama zaštite izvorišta i priključenja svih korisnika na isti sustav, 
3. Plan i očevidnik evidencije i kontrole stanja zdenaca na cijelom području zona sanitarne zaštite izvorišta,
4. Plan uređenja okoliša na izvorištu i program dopune piezometarskih gnijezda uključenih u redoviti monitoring Izvorišta,
5. Plan poljoprivredne proizvodnje u skladu sa zahtjevima zaštite Izvorišta, uključujući analizu potreba za prenamjenom poljoprivrednih površina i promjenom poljoprivrednih kultura,
6. Program provedbe i očevidnike redovitog praćenja stanja i kakvoće voda u zonama zaštite,
7. popis:
· građevina i postrojenja koje je potrebno sanirati,
· aktivnih i napuštenih zdenaca izvan vlasništva pravne osobe koja upravlja Izvorištem
· građevina i postrojenja koje nije moguće sanirati pa ih treba ukloniti,
· građevina i postrojenja u kojima se koriste opasne tvari uz naznaku opasne tvari koja se koristi,
· spremnike naftnih derivata koje treba ukloniti, odnosno sanirati,
· odlagališta otpada koje treba ukloniti, odnosno sanirati,
· područje devastiranih površina koje treba urediti, osobito površine iskopa zemlje

Članak 33.
Program za I. zonu predlaže i njegovu izradu osigurava Isporučitelj.

Program za II. i III. zonu predlaže Isporučitelj koji obavlja djelatnost javne vodoopskrbe i jedinice lokalne samouprave koje koriste vodu iz Izvorišta uz suradnju Hrvatskih voda i nadležnih tijela Osječko-baranjske županije.

IZVORI I NAČIN FINANCIRANJA
Članak 34.
Financijska sredstva potrebna za sustavno praćenje stanja podzemnih voda i provođenje mjera zaštite i sanacije unutar I. Zone osigurava Isporučitelj.

Financijska sredstva za sustavno praćenje stanja podzemnih voda na području II i III Zone osiguravaju Hrvatske vode, pravne osobe kojima je uvjetovano obvezno praćenje utjecaja građevine na podzemne vode te gradovi i općine na čijem se području koristi voda za javnu vodoopskrbu iz Izvorišta Velimirovac razmjerno količini vode koja se isporučuje na području svake jedinice lokalne samouprave.

Financijska sredstva potrebna za provođenje mjera zaštite u II i III Zoni osiguravaju Isporučitelj , Hrvatske vode, pravna osoba koja upravlja prometnicama,  vlasnik, odnosno korisnik građevine, zemljišta ili uređaja te jedinice lokalne samouprave, svako u dijelu koji mu pripada sukladno obvezama iz Zakona i ove Odluke.

Financijska sredstva potrebna za provođenje sanacijskih mjera u II i III Zoni osiguravaju vlasnik, odnosno korisnik građevine, zemljišta ili uređaja.

Praćenje stanja utjecaja postojećih građevina, odnosno obavljanja zabranjenih djelatnosti na izvorištu Velimirovac, do donošenja program mjera sanacije unutar zona sanitarne zaštite financiraju pravne i fizičke osobe koje su vlasnici građevina ili koji obavljaju zabranjenu djelatnost.

Kada su radi zaštite izvorišta Velimirovac u zonama sanitarne zaštite, potrebna posebna povećana ulaganja u komunalne vodne građevine, potrebna sredstva za takva ulaganja osiguravaju se sukladno zakonu kojim se uređuje financiranje vodnog gospodarstva. 

Jedinice lokalne samouprave na čijem se području nalazi Izvorište Velimirovac mogu predložiti Osječko – baranjskoj županiji da se sukladno zakonu kojim se uređuje financiranje vodnoga gospodarstva uvede naknadu za razvoj, radi financiranja potreba iz prethodnog stavka.

NADZOR NAD PROVOĐENJEM ODLUKE
Članak 35.
Nadzor nad provođenjem ove Odluke obavlja Isporučitelj, jedinice lokalne samouprave, Hrvatske vode, ovlaštena pravna osoba koja upravlja prometnicama čije dionice prolaze kroz zonu sanitarne zaštite izvorišta Velimirovac te nadležna tijela državne uprave.

Isporučitelj obavlja redovitu neposrednu kontrolu nad provođenjem mjera zaštite izvorišta Velimirovac putem posebno ovlaštenog i osposobljenog radnika koji o provedenoj kontroli sastavlja odgovarajući zapisnik. 

Jedinice lokalne samouprave obavljaju redovitu neposrednu kontrolu nad provođenjem mjera zaštite izvorišta Velimirovac na dijelu područja II. i III. zone sanitarne zaštite koje pripada toj jedinici lokalne samouprave, putem komunalnog redarstva koji o provedenoj kontroli sastavlja odgovarajući zapisnik. 

Isporučitelj i jedinice lokalne samouprave, dužni su bez odlaganja neposredno po saznanju o nastanku opasnosti od onečišćenja voda ili o onečišćenju voda poduzeti propisane mjere sukladno Državnom planu mjera za slučaj izvanrednih i iznenadnih onečišćenja voda i nižim planovima mjera donesenim na osnovi tog plana. 

Isporučitelj i jedinice lokalne samouprave, u slučaju iz stavka 4. ovog članka dužni su bez odlaganja, a ovisno o nadležnosti za provođenje inspekcijskog nadzora , izvijestiti:
· državnog vodopravnog inspektora
· inspektora zaštite okoliša
· poljoprivrednog inspektora
· inspektora cestovnog prometa. 

Članak 36.
Inspekcijski nadzor nad primjenama odredaba ove Odluke obavljaju nadležne inspekcije temeljem posebnih propisa.

Članak 37.
Pravne ili fizičke osobe, koje učine bilo kakve djelatnosti ili radnje u prostoru zona zaštite izvorišta Velimirovac, koje su suprotne odredbama važećih zakonskih propisa i ove Odluke, dužne su u roku i na način kako to odredi nadležno nadzorno tijelo, otkloniti posljedice te djelatnosti ili radnje o vlastitom trošku.

PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE
Članak 38.
Skupština Osječko - baranjske županije donijet će Program u roku od 12 mjeseci od dana donošenja ove Odluke, koji će postati sastavni dio ove odluke.

Članak 39.
Obvezuju se jedinice lokalne samouprave na području Osječko - baranjske županije, kao i Osječko - baranjska županija da u roku od jedne godine od dana stupanja na snagu ove Odluke usklade svoje prostorne planove s odredbama ove Odluke.

Do usklađenja dokumenta prostornog uređenja jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave iz stavka 1. ovoga članka, mjerodavne su granice zona sanitarne zaštite utvrđene ovom Odlukom.

Članak 40.
Na sve mjere, prava i obveze u zonama sanitarne zaštite koje nisu određene ovom Odlukom primjenjuju se odredbe Pravilnika o uvjetima za utvrđivanje zona sanitarne zaštite izvorišta (Narodne novine br. 66/11, 47/13). Ova se odredba naročito odnosi na mikrozoniranje, postojeće građevine i postojeće  djelatnosti u zoni zaštite i dr.
Članak 41.
Na pravne ili fizičke osobe koje postupaju protivno odredbama ove Odluke primjenjuju se prekršajne odredbe Zakona o vodama.
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Članak 42 .
Karte zona sanitarne zaštite iz članaka 4. ove Odluke, sastavni su dio Odluke i ne objavljuju se.
Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u “Županijskom glasniku Osječko - baranjske županije“.


ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA
OSJEČKO - BARANJSKE ŽUPANIJE
Klasa:	_____________________
Urbroj:	_____________________
Osijek,	_____________________
Predsjednik:
Dragan Vulin

